[별표 8] 시계상의 양호한 기상상태(제13조 및 제68조제1항제5호 관련)
고도	공역	비행시정	구름으로부터의 거리
미적용	A등급	미적용	미적용
1. 해발 3,050미터(10,000피트) 이상	BㆍCㆍDㆍEㆍF 및 G등급	8천미터	수평으로 1,500미터, 수직으로 300미터(1,000피트)
2. 해발 3,050미터(10,000피트) 미만에서 해발 900미터(3,000피트) 이상 또는 장애물상공 300미터(1,000피트) 중 높은 고도	BㆍCㆍDㆍEㆍF 및 G등급	5천미터	수평으로 1,500미터, 수직으로 300미터(1,000피트)
3. 해발 900미터(3,000피트) 미만 또는 장애물 상공 300미터(1,000피트) 중 높은 고도	BㆍCㆍD 및 E등급	5천미터	수평으로 1,500미터, 수직으로 300미터(1,000피트)
	F 및 G등급	5천미터	지표면 육안 식별 및 구름을 피할 수 있는 거리
비고 1. 다음 각 목의 경우에는 제3호 F 및 G등급 공역의 비행시정을 1,500미터까지 적용할 수 있다. 가. 우세시정(prevailing visibility) 하에서 다른 항공기나 장애물을 보고 피할 수 있을 정도의 속도로 움직이는 경우 나. 그 지역 내의 항공교통량이나 업무량이 적어 다른 항공기와 마주칠 확률이 낮은 경우 2. 회전익항공기는 충돌을 방지하기 위하여 다른 항공기 또는 장애물을 보고 피할 수 있을 정도의 속도로 움직이는 경우에는 1,500미터 미만의 비행시정 상태에서 비행할 수 있다.