5-3. 초경량비행장치 안전성인증

검사업무 운영세칙

5-4-

목   차

제1장 총   칙	5-4-3

제1조 목  적	5-4-3

제2조 정  의	5-4-3

제3조 적용범위	5-4-4

제4조 서식의 통일	5-4-4

제2장 비행자격증명 안전성인증	5-4-4

제5조 검사원자격 및 임명	5-4-4

제6조 위촉검사원	5-4-5

제7조 검사원 또는 위촉검사원의 업무 <개정 2009.9.10>	5-4-5

제8조 삭제 <2009.9.10>	5-4-5

제9조 안전성인증 <개정 2009.9.10>	5-4-5

제10조 검사원 지정	5-4-6

제11조 서류심사 및 검사일정 통보	5-4-6

제12조 검사 준비	5-4-6

제13조 검사 기준	5-4-6

제14조 검사 및 판정기준	5-4-6

제15조 검사결과 보고	5-4-7

제16조 재검사	5-4-7

제17조 수시검사	5-4-7

제18조 안전성인증서 발급 등 <개정 2009.9.10>	5-4-8

제19조 임시 안전성인증서 발급 등 <개정 2009.9.10>	5-4-8

제20조 삭제 <2009.9.10>	5-4-9

제21조 삭제 <2009.9.10>	5-4-9

제22조 삭제 <2009.9.10>	5-4-9

제23조 서류보존	5-4-9

제3장 수수료 등	5-4-9

제24조 수수료	5-4-9

제25조 수당 등	5-4-9

부   칙	5-4-10

초경량비행장치 안전성인증검사업무 운영세칙

2005.12. 9 제정(규정제727호)

2006. 2. 6 개정(규정제733호)

2006. 3. 7 개정(규정제737호)

2006. 6.23 개정(규정제767호)

2009. 9.10 개정(규정제873호)

제1장 총   칙

제1조(목적) 이 세칙은 항공법(이하 “법”이라 한다) 제23조제4항 및 같은 법 시행규칙(이하 “규칙”이라 한다) 제66조의2제4항의 규정에 따라 초경량비행장치의 안전성인증의 신청절차, 검사방법 및 안전성인증서 등에 관하여 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다. <개정 2009.9.10>

제2조(정의) 이 세칙에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다. <개정 2009.9.10>

1. “안전성인증검사”란 초경량비행장치가 국토해양부장관이 정하여 고시한 “초경량비행장치의 비행안전을 확보하기 위한 기술상의 기준(이하 “초경량비행장치 기술기준”이라 한다)”에 적합함을 증명하는 검사로써 초경량비행장치의 비행안전을 확보하기 위하여 설계, 제작 및 정비관련 기록과 초경량비행장치의 상태 및 비행성능을 확인하는 검사로써 다음과 같이 구분된다. <개정 2009.9.10>

가. 초도검사 : 국내에서 설계․제작하거나 외국에서 국내로 도입한 초경량비행장치를 사용하여 비행하기 위하여 최초로 안전성인증을 받기 위하여 실시하는 검사

나. 정기검사 : 안전성인증의 유효기간 만료일이 도래되어 새로운 안전성인증을 받기 위하여 실시하는 검사

다. 수시검사 : 초경량비행장치의 비행안전에 영향을 미치는 발동기․부품의 교체 또는 수리․ 개조 후 초경량비행장치 기술기준에 적합한지를 확인하기 위하여 실시하는 검사

라. 재검사 : 초도검사, 정기검사 또는 수시검사에서 초경량비행장치 기술기준에 부적합한 사항에 대하여 정비한 후 다시 실시하는 검사

2. 검사원”이란 교통안전공단(이하 “공단”이라 한다)이사장이 초경량비행장치의 안전성인증검사 업무를 위하여 제5조에서 정한 기준에 따라 임명한 사람을 말한다. <개정 2009.9.10>

3. “위촉검사원”이란 공단이사장이 검사원 이외의 사람을 제6조에서 정하는 기준에 따라 위촉한 사람을 말한다. <신설 2009.9.10>

4. “안전성점검표”란 초경량비행장치 종류별로 안전성인증검사의 표준화와 효율적인 업무수행을 위하여 검사항목을 구체적으로 정한 표를 말한다. <개정 2006.3.7, 2009.9.10>

5. “대수리(Major Repair)"란 부적절하게 초경량비행장치를 수리할 경우 중량, 평형, 구조적 강도, 성능, 발동기의 작동, 비행특성 또는 초경량비행장치 안전성 등에 영향을 미치는 것을 말한다. <개정 2009.9.10>

6. 삭제 <2009.9.10>

7. 삭제 <2009.9.10>

제3조(적용범위) ① 초경량비행장치 안전성인증검사의 시행 및 관리에 관하여 다른 법령이 정하는 것을 제외하고는 이 세칙을 따른다. <개정 2009.9.10>

② 이 세칙에서 정하는 안전성인증검사 대상은 규칙 제66조의2제2항의 규정에 따라 다음 각 호의 초경량비행장치에 적용한다. <개정 2009.9.10>

1. 동력비행장치

2. 회전익 비행장치

3. 동력패러글라이더 <개정 2009.9.10>

4. 기구류(사람이 탑승하는 것만 해당한다) <개정 2009.9.10>

5. 무인비행장치 <신설 2006.6.23>

제4조(서식의 통일) 안전성인증검사에 사용되는 서식은 특별한 경우를 제외하고는 이 세칙에서 정한 서식을 사용하여야 한다.

제2장 비행장치 안전성인증

제5조(검사원자격 및 임명) ① 초경량비행장치의 안전성인증검사를 수행하는 검사원은 항공법 시행령 제13조제2항 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람이어야 한다. <개정 2009.9.10>

② 공단이사장은 제1항에 해당하는 사람 중에서 검사원을 임명하여야 한다. <개정 2009.9.10>

제6조(위촉검사원) ① 공단이사장은 제5조제1항에 해당하는 전문가를 위촉검사원으로 위촉하여 초경량비행장치 안전성인증검사를 수행하게 할 수 있다. <개정 2009.9.10>

② 공단이사장은 제1항에 따라 위촉된 위촉검사원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 때에는 그 위촉을 취소할 수 있다. <개정 2009.9.10>

1. 허위 또는 그 밖에 부정한 방법으로 위촉을 받은 때

2. 과실로 인하여 주요한 항공사고를 발생시킨 때

3. 법 또는 법에 의한 명령이나 처분에 위반한 때

4. 안전성인증검사를 위한 검사지원 요청을 정당한 사유없이 3회 이상 거부한 때

제7조(검사원 또는 위촉검사원의 업무 <개정 2009.9.10>) 검사원 또는 위촉검사원은 초경량비행장치 안전성인증검사를 수행할 때 다음 각 호의 사항을 확인하여야 한다. <개정 2009.9.10>

1. 초경량비행장치의 제원 및 성능에 관한 사항

2. 해당 비행장치의 안전성에 관한 사항 등

제8조 삭제 <2009.9.10>

제9조(안전성 인증 <개정 2009.9.10>) ① 초경량비행장치 기술기준에 적합하다는 안전성인증(이하 “안전성인증”이라 한다)을 받고자 하는 자는 별지 제1호서식의 초경량비행장치 안전성인증검사 신청서를 작성하여 공단이사장에게 신청하여야 한다. <개정 2009.9.10>

② 공단이사장은 제1항에 따른 안전성인증 신청을 받은 때에는 별지 제2호서식의 초경량비행장치 안전성인증검사 신청서 접수대장을 작성하여 갖춰두거나, 컴퓨터 등 전산정보처리장치에 별지 제2호서식의 초경량비행장치 안전성인증 검사신청서 접수대장의 내용을 작성․보관하고 이를 관리하여야 한다. <개정 2009.9.10>

③ 제1항에 따라 안전성인증을 신청하는 경우에는 해당 검사에 필요한 다음 각 호의  서류(한글 또는 영어로 작성된 서류)를 첨부하여야 한다. 다만, 제1호 및 제2호의 서류를 공단이 보유하고 있는 경우에는 제출하지 않아도 된다. <개정 2009.9.10>

1. 초경량비행장치 설계서 또는 설계도면

2. 초경량비행장치 부품표

3. 비행시간 및 정비관련 주요사항이 기록된 별지 제3호서식의 비행 및 주요 정비 현황

4. 별지 제4호부터 제5호의2까지의 서식 중 해당되는 성능검사표 <개정 2006.6.23, 2009.9.10>

5. 별지 제6호서식의 초경량비행장치의 비행안전을 확보하기 위한 기술상의 기준 이행완료 제출문(외국에서 제작되어 시험비행 후 이동을 위해 분해하여 국내에서 재조립한 초경량비행장치는 제외한다)

6. 별지 제7호서식의 작업 지시서(단, 외국에서 제작되어 시험비행 후 이동을 위해 분해하여 국내에서 재조립한 초경량비행장치는 제외한다)

④ 신청서는 인터넷, 우편 또는 팩스(FAX)를 이용하여 제출할 수 있다. <개정 2009.9.10>

⑤ 초도검사를 받고자 하는 자는 제3항 제1호, 제2호, 제5호 및 제6호의 서류를 제출하고, 이를 근거로 발급되는 별지 제8호서식의 초경량비행장치 임시 안전성인증서를 받아 시험비행을 실시한 후 제3항제4호의 서류를 제출하여야 하며, 사용하던 초경량비행장치를 도입한 경우에는 제3항제3호의 서류도 함께 제출한다. <개정 2006.6.23, 2009.9.10>

⑥ 정기검사를 받고자 하는 자는 제3항제3호 및 제4호의 서류를 제출하여야 한다. <개정 2009.9.10>

⑦ 안전성인증 유효기간이 경과하여 검사를 받고자 하는 자는 제3항제3호의 서류를 근거로 발급되는 별지 제8호서식의 초경량비행장치 임시 안전성인증서를 받아 시험비행을 실시한 후 제3항제4호 서류를 작성하여 제출하여야 한다. <개정 2009.9.10>

⑧ 수시검사 항목중 동일사양으로 교환하는 경우 제3항제6호의 서류를 근거로 발급되는 별지 제8호서식의 초경량비행장치 임시 안전성인증서를 받아 시험비행을 실시한 후 제3항제4호의 서류를 작성하여 제출하여야 하며, 대수리․대개조를 한 경우 대수리․대개조와 관련된 제3항 제1호, 제2호, 제5호 및 제6호의 서류를 근거로 발급되는 별지 제8호서식의 초경량비행장치 임시 안전성인증서를 받아 시험비행을 실시한 후 제3항제4호의 서류를 작성하여 제출하여야 한다. <개정 2006.6.23, 2009.9.10>

제10조(검사원 지정) 공단이사장은 검사원 또는 위촉검사원 중에서 안전성인증검사를 수행할 2명을 지정하여야 한다. 다만, 검사원 또는 위촉검사원의 부족 등 불가피한 경우에는 1명만 지정할 수 있다. <개정 2009.9.10>

제11조(서류심사 및 검사일정 통보) ① 공단이사장은 제9조에 따른 안전성인증 신청을 받은 경우에는 제출된 서류의 이상 유무를 확인하고 문제점이 없다고 판단되는 경우에는 안전성인증검사 신청 접수일로부터 5근무일 이내에 검사일정을 신청인에게 통지하여야 한다. 다만, 공단 검사소에 입고하여 검사를 받는 경우에는 통지를 생략할 수 있다. <개정 2009.9.10>

② 공단이사장은 안전성인증검사 신청  접수일로부터 14근무일 이내에 안전성인증검사를 실시하여야 한다. 다만, 부득이하여 신청자와 검사일정을 별도로 협의하여 정한 경우에는 예외로 한다. <개정 2009.9.10>

제12조(검사 준비) 초경량비행장치 안전성인증검사를 받고자 하는 자는 필요한 경우 검사에 필요한 장소 및 장비 등을 제공하여야 하며, 해당 초경량비행장치에 대한 다음 각 호의 자료를 제시하여야 한다. <개정 2009.9.10>

1. 초경량비행장치의 제원 및 성능 자료

2. 제작회사의 기술도서 및 조종 설명서

3. 초경량비행장치의 설계서 또는 설계도면, 부품표 자료

4. 외국정부 또는 국제적으로 공인된 기관의 안전성인증 관련 자료(해당되는 경우만 제시한다)

제13조(검사 기준) 공단이사장이 초경량비행장치 안전성인증검사를 하고자 하는 때에는 국토해양부장관이 고시한 초경량비행장치 기술기준에 따라 별지 제9호부터 별지 제12호의2까지의 서식 중 해당되는 안전성점검표를 작성하고 적합여부를 판단하여야 한다.<개정 2006.6.23, 2009.9.10>

제14조(검사 및 판정기준) ① 검사원 또는 위촉검사원은 별지 제9호부터 별지 제12호의2까지의 서식 중 해당되는 안전성점검표에 따라 각 항목별로 검사를 하고 적합 또는 부적합 판정을 하여야 한다. 다만, 처음 공단에 정기검사가 신청된 초경량비행장치는 초도검사 항목을 기준으로 검사한다. <단서신설 2006.3.7> <개정 2006.6.23, 2009.9.10>

② 검사대상별 안전성인증검사의 합격 기준은 다음 각 호와 같다. <개정 2009.9.10>

1. 안전성 등이 초경량비행장치 기술기준에 적정할 것

2. 성능 및 품질이 초경량비행장치 기술기준에 의한 설계목적에 부합될 것

3. 구조 및 규격이 초경량비행장치 기술기준에 의한 설계와 동일할 것

4. 사용된 부품 및 원재료가 제출된 부품표의 품목과 동일할 것

5. 규칙 제14조에 따른 중량 이내 일 것

③ 초경량비행장치를 검사한 검사원 2명 중 1명이 해당 초경량비행장치에 대하여 불합격 판정을 하였을 경우에는 불합격으로 처리하여야 한다. <개정 2009.9.10>

제15조(검사결과 보고) 초경량비행장치에 대한 안전성인증검사를 수행한 사람은 안전성인증검사 완료일로부터 7근무일 이내에 별지 제9호부터 별지 제12호의2까지의 서식 중 해당되는 안전성점검표를 첨부하여 다음 각 호의 사항에 대하여 공단이사장에게 서면으로 보고하여야 한다. <개정 2006.6.23, 2009.9.10>

1. 안전성인증검사 결과(합격 또는 불합격 등)

2. 불합격 판정시 그 사유 등

제16조(재검사) ① 공단이사장은 안전성인증검사 결과 불합격 판정한 초경량비행장치에 대하여는 7근무일 이내에 별지 제13호서식의 초경량비행장치 안전성인증 재검사 통지서에 그 사유와 수정 및 보완 또는 추가확인이 요구되는 사항 등을 포함한 안전성인증검사 결과를 신청인에게 통지하여야 한다. <개정 2006.6.23, 2009.9.10>

② 제1항의 통지를 받은 자는 해당 초경량비행장치의 불합격 판정을 받은 항목에 대하여 수정․보완을 한 후 공단이사장에게 별지 제14호서식의 초경량비행장치 안전성인증 재검사 신청서를 작성하여 불합격 통지일로부터 6개월 이내에 신청하여야 한다. <개정 2006.6.23, 2009.9.10>

③ 공단이사장은 제2항에 따른  재검사 신청을 받은 경우에는 7근무일 이내에 재검사를 하여야 한다. 다만, 부득이 하여 신청자와 검사일정을 별도로 협의한 경우에는 예외로 한다. <개정 2006.6.23, 2009.9.10>

④ 재검사는 해당 초경량비행장치의 불합격 판정을 한 항목에 국한하여 검사하는 것을 원칙으로 하되, 제2항에 따른 재검사 신청기간을 경과하여 재검사 신청을 하는 경우에는 정기검사 항목에 불합격된 항목을 포함하여 검사한다. <개정 2006.6.23, 2009.9.10>

⑤ 삭제 <2009.9.10>

제17조(수시검사) ① 초경량비행장치 소유자가 안전성인증의 유효기간 이내에 초경량비행장치의 비행안전에 영향을 미치는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 부품의 교체 또는 대수리․대개조를 하였을 경우에는 공단이사장으로부터 수시검사를 받아야 한다. <개정 2009.9.10>

1. 발동기

2. 주 날개 또는 주 회전익

3. 바퀴다리

4. 초경량비행장치 기체

② 제1항에 따른 수시검사에 관하여는 제9조부터 제16조까지를 준용한다. <개정 2009.9.10>

제18조(안전성인증서 발급 등 <개정 2009.9.10>) ① 공단이사장은 안전성인증검사 결과 초경량비행장치가 초경량비행장치 기술기준에 적합하다고 판정을 하였을 때에는 별지 제15호서식의 초경량비행장치 안전성인증서를 발급하여야 한다. <개정 2006.6.23, 2009.9.10>

② 안전성인증의 유효기간은 발급일로부터 12개월로 한다. 다만, 안전성인증검사를 위한 시험비행을 위해 비행계획 승인을 신청하는 경우에는 종전 유효기간 만료일 이후 30일까지 유효한 것으로 본다. <신설 2009.9.10>

③ 정기검사의 경우 안전성인증 유효기간 만료일 전․후 각각 30일 이내에 접수하여 합격판정을 받은 경우에는 종전 안전성인증 유효기간 만료일의 다음날부터 기산한다. <신설 2009.9.10>

④ 수시검사에 대한 안전성인증의 유효기간은 종전의 안전성인증 유효기간으로 한다. <신설 2009.9.10>

⑤ 초경량비행장치의 소유자가  초경량비행장치 안전성인증서를 분실 또는 훼손 등의 사유로 재발급을 받고자 하는 경우에는 공단이사장에게 별지 제16호서식의 초경량비행장치 안전성인증서 재발급 신청서를 제출하여야 한다. <신설 2009.9.10>

⑥ 공단이사장은 제5항에 따른 초경량비행장치 안전성인증서 재발급 신청서를 접수한 때에는 그 내용을 확인하여 타당하다고 인정되는 경우 7근무일 이내에 초경량비행장치 안전성인증서를 재발급하여야 한다. <신설 2009.9.10>

제19조(임시 안전성인증서 발급 등 <개정 2009.9.10>) ① 공단이사장은 초경량비행장치 안전성인증검사를 위한 시험비행이 필요한 경우 해당 신청서류를 검토한 후 시험비행을 위한 별지 제8호서식의 초경량비행장치 임시 안전성인증서를 발급할 수 있다. <개정 2009.9.10>

② 초경량비행장치 임시 안전성인증서의 유효기간은 그 시작일로부터 10일까지로 한다(다만, 초도검사시 발급하는 초경량비행장치 임시 안전성인증서의 경우에는 유효기간을 30일로 한다). <단서신설 2006.6.23>, <개정 2009.9.10>

③ 초경량비행장치 임시 안전성인증서의 유효기간이 경과한 후에 시험비행이 다시 필요한 경우 1회에 한하여 임시인증서를 재발급할 수 있다. 다만, 기상악화 등으로 시험비행이 불가능한 경우에는 예외로 한다. <신설 2009.9.10>

제20조 삭제 <2009.9.10>

제21조 삭제 <2009.9.10>

제22조 삭제 <2009.9.10>

제23조(서류보존) 공단이사장은 초경량비행장치 안전성인증검사와 관련된 문서일체를 10년간 보존하여야 한다. 다만, 컴퓨터 등 전산정보처리장치로 보관․관리가 가능한 경우는 컴퓨터 등 전산정보처리장치로 보존할 수 있다. <개정 2009.9.10>

제3장 수수료 등

제24조(수수료) ① 초경량비행장치 안전성인증검사와 관련된 수수료는 국토해양부장관이 별도로 정하여 고시한 것을 기준으로 한다(단, 임시 안전성인증서의 재발급은 예외로 한다). <개정 2009.9.10>

② 안전성인증검사를 위하여 현지출장이 필요한 때에는 그 출장에 드는 여비를 신청인이 납부하여야 한다. 이 경우 여비의 기준은 공단의 “여비규정”에 따른다. <개정 2009.9.10>

③ 삭제 <2009.9.10>

④ 안전성인증 유효기간 만료일로부터 30일이 경과하여 안전성인증검사를 신청하는 경우에는 초도검사 수수료를 납부하여야 한다. <개정 2009.9.10>

⑤ 제16조제2항에 따른 재검사 신청기간을 경과하여 신청하는 경우에는 불합격 통지일로부터 1년까지는 정기검사 수수료를, 1년을 초과한 때에는 초도검사 수수료를 납부하여야 한다. <신설 2006.3.7>, <개정 2009.9.10>

제25조(수당 등) ① 공단이사장은 위촉검사원이 안전성인증검사를 수행한 경우에는 소요경비 및 수당을 지급할 수 있다. <개정 2009.9.10>

② 제1항의 수당은 공단규정 “강사료등제수당지급세칙” 및 “여비규정”을 준용한다.

부  칙 <2005.12.9>

제1조(시행일) 이 세칙은 2005년 12월 9일부터 시행한다.

제2조(항공안전본부 승인에 따른 경과조치) 제1조의 규정에도 불구하고 이 세칙은 항공안전본부의 승인을 받은 날로 부터 적용한다.

부  칙 <2006.2.6>

이 세칙은 2006년 2월 6일부터 시행한다.

부  칙 <2006.3.7>

제1조(시행일) 이 세칙은 2006년 3월 7일부터 시행한다.

제2조(재검사기간 설정에 따른 경과조치) 제16조제2항의 규정에도 불구하고 이 세칙의 개정이전에 불합격한 비행장치의 재검사 신청기한은 이 세칙의 시행일로부터 6월까지로 한다.

부  칙 <2006.6.23>

이 세칙은 2006년 7월 8일부터 시행한다.

부  칙 <2009.9.10>

제1조(시행일) 이 세칙은 2009년 9월 10일부터 시행한다.

제2조(경량항공기 제도 도입에 따른 경과조치) 2009년 9월 10일 이전에 신고․운영하던 초경량비행장치가 경량항공기에 해당하는 경우 이 경량항공기는 2012년 9월 9일까지 종전의 규정에 따라 초경량비행장치로 운영할 수 있다.

[별지 제1호서식] <개정 2006.6.23, 2009.9.10>

(앞면)

초경량비행장치 안전성인증검사 신청서(초도․정기․수시) 신고번호 :
신청인	① 성 명(명 칭)		② 생 년 월 일 (사업자등록번호)
	③ 주 소
		전화 : 팩스 : 이메일 :
비행장치	④ 종 류		⑤ 형 식
	⑥ 제 작 번 호		⑦ 발 동 기 형 식
	⑧ 제 작 일 자
	⑨ 제 작 자 주 소
	⑩ 제작자성명(명칭)
	⑪ 키 트 제 작 자 성 명 (명 칭)
	⑫ 설계자성명(명칭)
⑬ 비 고
위의 초경량비행장치는 항공법 제23조제4항 및 같은 법 시행규칙 제66조의2제2항의 규정에 따라 초경량비행장치 안전성인증을 받고자 관계서류를 첨부하여 신청합니다. 년 월 일 신청인 (서명 또는 인) 교통안전공단 이사장 귀하
구비서류 1. 초도검사시 구비서류 가. 초경량비행장치 설계서 또는 설계도면을 첨부합니다. 나. 초경량비행장치 부품표를 첨부합니다. 다. 비행시간 및 정비관련 주요사항이 기록된 별지 제3호 서식의 비행 및 주요 정비 현황을 첨부합니다.(해당되는 경우만 첨부합니다) 라. 별지 제4호부터 제5호의2까지의 서식중 해당되는 성능검사표를 첨부합니다. 마. 별지 제6호서식의 초경량비행장치의 비행안전을 확보하기 위한 기술상의 기준 이행완료 제출문을 첨부합니다. 바. 별지 제7호서식의 작업 지시서를 첨부합니다. 2. 정기검사 신청서류 : 제1호 중 다목 및 라목의 서류만 첨부합니다. 3. 수시검사 신청서류 : 제1호다목을 제외한 서류 중 해당되는 서류만 첨부합니다.					수 수 료
					초경량비행장치 안전성인증검사 업무운영세칙 제24조

이 신청서는 아래와 같이 처리됩니다.

(뒷면)

임시 안전성인증서

신 청 인				처 리 기 관 (부서)
				교통안전공단 (초경량비행장치 검사담당부서)
	신청서작성			제 출			접 수
							확인검토
	수수료			수수료 통지			수수료산정
				수수료 납부
	성능검사표 작성			발 행		Yes
				제 출					No
	통지접수			검사일 통지			검사일확정

210mm×297mm

모조지 54g/㎡이상

[별지 제2호서식]

초경량비행장치 안전성인증검사 신청서 접수대장

신청 번호	신청일	접수 번호	성명/회사	신고번호	검사 구분	구비 서류						접수일	검수일	검사취소
						설계서, 설계도면	부품표	비행시간 및 정비일지	성능 검사표	이행완료 제출문	작업 지시서

297mm×210mm

모조지 54g/㎡이상

[별지 제3호서식] <개정 2006.6.23>

비행 및 주요 정비 현황

신고번호 :

비행현황

해 당 월
비행시간
년 간 비행시간						총비행시간

주요 정비 현황

순번	정비내역	실시일자	발동기시간	비 고
			기체시간

210mm×297mm

모조지 54g/㎡이상

[별지 제4호서식] <개정 2006.3.7, 2009.9.10>

성능검사표

(동력 및 회전익비행장치, 동력패러글라이더)

설계자 성명 또는 회사명 Aircraft designer or company				신 고 번 호 Registration No.
시험비행 조종사 성명 및 서명 Test pilot signature
비행장치 공허중량 Aircraft empty weight				총 중 량 Gross weight
무게중심 위치 Center of Gravity	허용범위 Range	전 방 Forward				후 방 Rear
	근 거 Reference
	Position		Weight		Length		Moment
	Nose/Tail wheel
	Main wheel
	Total weight				Total Moment

구조 한계 Structural Limitation	Corresponding Ultimate 'G' Loading	Pos/Neg	+ / -

조종면/회전익 작동각도 Control Deflections	승강타/회전익 Elev/Rotor	상 향 Up		하 향 Down
(정기검사 제외)	방향타 Rudder	우 향 Right		좌 향 Left
	도움날개 Ailerons	우측 상향 R/H Up		우측 하향 R/H Down
		좌측 상향 L/H Up		좌측 하향 L/H Down

지시 속도 Speed Indicated	실속속도 Stall Speed		/ pilot	/ 2 seats
	순항 속도 Cruise Speed
	최대 상승률 Best Rate of Clamb
	이륙 속도 Take Off Speed
	착륙 진입 속도 Approach Speed
	Indicated Max Maneuvering Speed	Va
	Indicated Never Exceed Speed	Vne

※ 신청자(또는 소유자)는 지상활주 및 장주비행 또는 이에 준하는 비행을 하여 성능검사표를 작성․제출한다.(해당되지 않는 항목의 경우 “해당무”로 표기한다)

[별지 제4호의2서식] <신설 2006.6.23>

성능검사표

(무인동력비행장치)

설계자 성명 또는 회사명 Aircraft designer or company					신 고 번 호 Registration No.
시험비행 조종사 성명 및 서명 Test pilot signature	내부조종사					외부조종사
항 속 시 간 Endurance					항 속 거 리 Range
비행장치 공허중량 Aircraft empty weight					총 중 량 Gross weight
무게중심 위치 Center of Gravity	허용범위 Range		전 방 Forward					후 방 Rear
	근 거 Reference
	Position			Weight			Length			Moment
	Nose/Tail wheel
	Main wheel
	Total weight						Total Moment

구조 한계 Structural Limitation	Corresponding Ultimate 'G' Loading	Pos/Neg	+ / -

조종면/회전익 작동각도 Control Deflections	승강타/회전익 Elev/Rotor	상 향 Up		하 향 Down
(정기검사 제외)	방향타 Rudder	우 향 Right		좌 향 Left
	도움날개 Ailerons	우측 상향 R/H Up		우측 하향 R/H Down
		좌측 상향 L/H Up		좌측 하향 L/H Down

통신장비	송수신기 인가여부		□ Yes □ No
	송신기	내부조종사	제작사		모델명		일련번호
		외부조종사	제작사		모델명		일련번호
	수신기		제작사		모델명		일련번호
	운용 주파수 (Mhz)
	운용 채널 수
	서보모터 수				최대운용반경(Km)
비행기록장치			기타 장착장비

조종방식	□ 조종자에 의한 제어방식	□ 프로그램에 의한 제어방식
추진방식	□ 발동기	□ 전동기

※ 신청자(또는 소유자)는 지상활주 및 장주비행 또는 이에 준하는 비행을 하여 성능검사표를 작성․제출한다.(해당되지 않는 항목의 경우 “해당무”로 표기한다)

[별지 제5호서식]

성능검사표

(기구류)

설계자 성명 또는 회사명 Designer or company		시험비행 조종사 성명 및 서명 Test pilot signature
신 고 번 호 Registration No.		공 허 중 량 Empty weight
총 중 량 Gross Lift		최대 상승률 Best Rate of Clamb
최대 구피 온도 Maximum envelope temp		항속시간 / 항속거리 Endurance / Range	/

구 피 Envelopes	모델 번호 Model number		무 게 Weight
	체 적 Volume		고어 수 Number of Gores
	높 이 Height		재 질 Envelope fabric
	지 름 Diameter		구피외면 그물 중량 Weight of Net
탑승 설비 Basket / Gondola	모델 번호 Model number		지름 / 크기 Diameter / Size
	탑승 인원 Number of passengers		무 게 Weight
	높 이 Height		재 질 Materials
연료 용기 Fuel Cylinder	제작사 Cylinder maker		연료 총용량 Fuel capacity	/ cyl
	모델 번호 Model number		연료 압력 Fuel pressure
	일련 번호 Serial number		총무게 Weight
	연료 종류 Fuel		재 질 Materials
부력 가스 Lifting gas	부력 가스 종류 Gas		평균 가스 누출량 Ave. gas porosity	/ month
가열기 Burner	제작사 Cylinder maker		일련 번호 Serial number
	모델 번호 Model number		형식 / 출력 Type / Output	/ kW
계류식 Mooring envelopes	계류도달고도 Ascension height		운영 속도 Speed
	시간당 운영횟수 No of cycles / hour		유압구동모터 성능 Winch power	kW / ton
	동축케이블 장력 Cable strength		계류 로프 장력 Mooring rope strength

※ 신청자(또는 소유자)는 자유비행 또는 이에 준하는 비행을 하여 성능검사표를 작성 제출한다.

(해당되지 않는 항목의 경우 “해당무”로 표기한다)

[별지 제5호의2서식] <신설 2006.6.23>

성능검사표

(무인비행선)

설계자 성명 또는 회사명 Designer or company			신 고 번 호 Registration No.
시험비행 조종사 성명 및 서명 Test pilot signature	내부조종사			외부조종사
공 허 중 량 Empty weight			총 중 량 Gross Lift
항속시간 Endurance			항속거리 Range

구 피 Envelopes	모델 번호 Model number		일련번호 Serial number
	체 적 Volume		무 게 Weight
	높 이 Height		재 질 Envelope fabric
	최대 지름(폭) Max. Diameter(Width)		길 이 Length
부력 가스 Lifting gas	부력 가스 종류 Gas		평균 가스 누출량 Ave. gas porosity	/ month

조종면 작동각도 Control Deflections	승강타 Elevator	상 향 Up		하 향 Down
(정기검사 제외)	방향타 Rudder	우 향 Right		좌 향 Left

통신장비	송수신기 인가여부		□ Yes □ No
	송신기	내부조종사	제작사		모델명		일련번호
		외부조종사	제작사		모델명		일련번호
	수신기		제작사		모델명		일련번호
	운용 주파수 (Mhz)
	운용 채널 수
	서보모터 수				최대운용반경(Km)
비행기록장치			기타 장착장비

조종방식	□ 조종자에 의한 제어방식	□ 프로그램에 의한 제어방식
추진방식	□ 발동기	□ 전동기

※ 신청자(또는 소유자)는 자유비행 또는 이에 준하는 비행을 하여 성능검사표를 작성 제출한다.

(해당되지 않는 항목의 경우 “해당무”로 표기한다)

[별지 제6호서식] <개정 2006.3.7, 2006.6.23, 2009.9.10>

초경량비행장치의 비행안전을 확보하기 위한

기술상의 기준 이행완료 제출문

다음의 초경량비행장치에 대하여, 국토해양부 고시 “초경량비행장치의 비행안전을 확보하기 위한 기술상의 기준”에 따라 초경량비행장치 기술기준을 이행 완료하였음을 서면으로 제출합니다.

○ 초경량비행장치의 종류 :

○ 좌석의 수 :

○ 자체중량 :

○ 연료 탑재량 :

제출일 :

제작자 :

소유자 :

［별지 제7호서식］<개정 2009.9.10>

(     )작업 지시서

초경량비행장치 종류			형 식
제 작 번 호			작 업 장 소
관 련 자 료
순 번	작 업 내 용			일 자		확인자	비 고

210mm×297mm

모조지 54g/㎡이상

［별지 제8호서식］<개정 2009.9.10>

초경량비행장치 임시 안전성인증서 신청/신고번호 :
신청인	1. 성 명(명 칭)
	2. 주 소			전화 : FAX :
비행장치	3. 종 류
	4. 형 식		5. 발 동 기 형 식
	6. 제 작 번 호		7. 제 작 일 자
	8. 제 작 자 주 소
	9. 제작자성명(명칭)
	10. 키 트 제 작 자 성 명 (명 칭)
	11. 설계자성명(명칭)
	12. 유 효 기 간
13. 비 고
초경량비행장치 안전성인증검사업무 운영세칙 제19조의 규정에 따라 위의 초경량 비행장치는 안전성 임시인증을 받았음을 증명합니다.
년 월 일 교통안전공단 이사장 인

210mm×297mm

모조지 54g/㎡이상

[별지 제9호서식] <개정 2006.3.7, 2006.6.23, 2009.9.10>

동력비행장치 안전성점검표

[1] 비행장치 제원

신 고 번 호		인증검사 접수번호
비행장치 형식		비행장치 일련번호
소 유 자 성 명
소 유 자 주 소
제 작 자 성 명
제 작 자 주 소

검 사 일 자 (Date of Inspection)
발동기 제작사 Engine Maker		모델번호 Model		일련번호 Serial #
프로펠러 제작사 Prop. Maker		모델번호 Model		일련번호 Serial #

탑재 계기(INSTALLATION INDICATOR)

R.P.M		C.H.T		W / Temp.		E.G.T		Oil pressure
Oil temp.		M.A.P		F/flow ind.		F/quantity ind.		Hour Meter
Air Speed Ind.		V/Speed ind.		Alt. meter		Heading ind.		Slip ind.
Turn & Slip		Mag. compass		Ver. compass		Attitude ind.		G-meter
Voltmeter		Suction ind.		Trim ind.		Flap ind.		O.H.T

탑재 장비 및 장치(SPECIAL EQUIPMENT & FEATURES)

Radio com.		Transponder		Flap ele/manu		Nav. light		Anti-collision Lt.
Ailerons trim		Elevator trim		Rudder trim		Taxing light		Rescue sys.

기타

비행장치 분류	□ 육상기 □ 수상기 □ 수․륙양용							좌석수
연료 총탑재량 Fuel capacity			좌측 L/H			우측 R/H			중앙 Center
발동기 출력 Engine HP						감속기어 비율 Reduction Rate
스파크플러그 Spark Plug						점화계통 방식 Ignition system
윤활유 등급 Engine oil	동절기 winter				하절기 summer			냉각방식 Cooling sys.

[2] 성능 검사

설계자 성명 또는 회사명 Aircraft designer or company
무게중심 위치 Center of Gravity (정기검사 제외, 단 형상변경 및 장비 추가장착으로 현저한 무게 변화 경우)	허용범위 Range	전 방 Forward				후 방 Rear
	근 거 Reference
	Position		Weight		Length		Moment
	Nose/Tail wheel
	Main wheel
	Total weight				Total Moment

구조 한계 Structural Limitation	Max. Gross Weight
	Corresponding Ultimate 'G' Loading	Pos/Neg	+ / -

조종면 작동 각도 Control Deflections	승강타 Elevator	상 향 Up		하 향 Down
(정기검사 제외)	방향타 Rudder	우 향 Right		좌 향 Left
	도움날개 Ailerons	우측상향 R/H Up		우측하향 R/H Down
		좌측상향 L/H Up		좌측하향 L/H Down
	보조날개 Flaps	이 륙 T/O		착 륙 L/D

지시 속도 Speed Indicated	실속속도 Stall Speed		/ pilot	/ 2 seats
(수검자 제출 성능검사표 확인)	순항 속도 Cruise Speed
	최대 상승률 Best Rate of Clamb
	이륙 속도 Take Off Speed
	착륙 진입 속도 Approach Speed
	Indicated Max Maneuvering Speed	Va
	Indicated Never Exceed Speed	Vne

[3] 안전성 점검표

동력비행장치(타면조종형･체중이동형)
판 정

구분 순번	검사 항목							적 합		부적합	비 고
일 반 사 항
1	신고번호 표기 및 신고번호표를 부착하였는가?
2	자체 중량이 기준치 이하인가?(정기검사 제외))(2009. 9.10이전 신고 비행장치)
		1인용(150㎏)	㎏		2인용(225㎏)	㎏
		1인용(175㎏)	㎏		2인용(250㎏)	㎏
2-1	자체 중량이 기준치 이하인가?(정기검사 제외)
		기준치	115 ㎏		측정치	㎏
3	연료용량이 기준치 이하인가?(정기검사 제외)(2009. 9.10이전 신고 비행장치)
		1인용(19ℓ)	ℓ		2인용(38ℓ)	ℓ
동 체
4	벌크헤드, 스트링어 등의 리벳트 장착상태, 균열 등이 없는가?
5	외피가 들뜨거나(Delamination) 부식(Corrosion)이 없는가?
6	창이나 캐노피에 균열이나 어긋나지 않았는가?
7	출입문이나 캐노피의 잠금장치가 확실한가?
8	탑승자의 안전벨트(시트벨트, 어깨걸이 벨트)의 장착상태와 작동상태가 양호한가?
9	방화벽에 변형이나 균열은 없는가?
10	조종케이블과 풀리의 장착 및 작동상태는 양호한가?
무게중심
11	허용 무게중심의 위치가 허용범위 안에 들어 있는가? (정기검사 제외, 단 형상변경 및 장비추가장착으로 현저한 무게 변화경우)
날 개
12	조종면의 균형무게(Balance weight)는 안전하게 장착되어 있는가?
13	조종면의 힌지, 베어링의 작동상태 및 장착볼트, 핀 등의 상태가 양호한가?
14	조종케이블, 로드, 풀리의 조절 및 장착, 작동상태는 양호한가?
15	트림 조종/조절 상태는 양호한가?
16	표면이 들뜨거나 부식이 없는가? Fabric 소재의 경우 재봉상태는 양호한가?
17	동체와 날개의 장착상태는 양호한가?

구분 순번	검사 항목	적 합	부적합	비 고
연료계통
18	연료관에 마찰, 마모, 누설, 고정상태는 이상이 없는가?
19	연료탱크 및 필터에 물이나 기타 불순물이 있는가 확인하여 이상이 없는가?
20	연료 주입구 뚜껑(Cap)이 안전하게 잠기는가?
21	연료계통의 밸브, 통기장치 등의 기능이 제대로 작동하는가?
착륙장치계통
22	스트러트의 장착 및 팽창상태는 양호한가?
23	바퀴의 장착은 정상적으로 되어 있는가? (Alignment)
24	바퀴와 타이어의 상태는 양호한가?
25	브레이크 작동유의 누설 등 이상이 없는가?
26	착륙장치와 동체 및/또는 날개의 연결부분의 상태는 양호한가?
27	착륙장치에 부식, 균열, 변형 등 이상이 없는가?
꼬리부분
28	수직 안정판, 수평 안정판의 장착상태는 양호한가?
29	승강타 및 방향타의 장착상태는 양호한가?
30	작동 케이블과 힌지, 풀리 등의 장착 및 작동상태는 양호한가?
31	외피의 손상이나 부식이 없는가?
전기장치
32	전기배선 상태는 양호한가?
동력장치
33	오일의 상태는 양호한가?
34	기화기 플로터 챔버 내부를 점검하여 이상이 없는가?
35	점화 케이블의 상태는 양호한가?
36	스파크 플러그의 갭과 청결상태는 양호한가?
37	발동기 장착 마운트와 부싱 등은 양호한가?
38	오일쿨러에서 누설 등 상태가 양호한가?
39	기어박스에서 오일누설은 없는가?
40	발동기오일계통 및 기어박스의 통기장치는 양호한가?

구분 순번	검사 항목	적 합	부적합	비 고
41	카울링의 상태(장착고정)와 균열 등 이상이 없는가?
42	압축 테스트를 실시하고 밀봉상태(Seal)가 양호한가?
프로펠러
43	균열, 손상 또는 나무나 복합소재인 경우 들뜨거나(Delamination) 변형(Deformation)된 부분이 없는가?
44	프로펠러 볼트의 토큐치는 양호한가?
45	스피너와 프로펠러 장착판의 상태는 양호한가?
46	프로펠러 궤도(Track) 및 균형(Balance) 상태는 정상인가?
발동기상태
47	오일압력/온도가 기준치 이내인가?(해당시)
48	공회전 회전수(rpm) 및 혼합비(mixture)는 정상인가?
49	정속 회전수(Static rpm)가 정상인가?
50	마그네토(Magneto) 점검시 이상은 없는가?
51	오일, 작동유, 연료 누설이 없는가?
장착 장비품 점검
52	대기속도계 및 고도계
53	발동기 회전계
54	윤활유 압력계 또는 경보 등(해당시)
55	연료량계
지상운전(정지상태)
56	완속에서 최대출력까지 예상되는 비행자세에서 10분 이상의 발동기 지상시운전 중 지장 없이 운전되는가?
지상활주
57	최초 비행전에 적어도 2회 이상의 지상활주를 실시하여 본 결과 이상은 없는가? 이 경우 지상활주에는 고속지상활주(앞바퀴 또는 뒷바퀴만 뜬 상태로 활주한 것을 포함한다)가 포함되어야 한다.
58	조종계통․동력장치계통, 브레이크계통 등을 포함한 기체전반에 관한 점검결과 이상이 없는가?
59	프로펠러․발동기․주익․미익․회전익․동체․착륙장치 등의 장착부 및 이들에 대한 조작계통의 접속부를 점검하여 본 결과 이상은 없는가?
장주 공역에서의 장주비행 또는 이에 준하는 비행 (초도검사 및 비행성능에 영향을 주는 변경이 있는 경우의 정기검사)
60	직선비행․시행비행 및 고단계 비행을 순차적으로 각 10회 이상하여 이상이 없는가? (정기검사시 2회 실시)

구분 순번	검사 항목	적 합		부적합		비 고
61	비행시 마다 조종계통의 반응에 유의하여 다음 단계의 비행에 대한 운항상의 제한 및 조작상 발견 되는 사항을 확인 점검하여 이상이 없는가?
62	급회전․반전 등의 곡기비행, 급강하 등 급격한 운동을 하지 않는가?
운용규정
63	초경량비행장치별 조작․제어방법․긴급조치 및 운용한계와 필요한 장비 및 장비 점검에 관한 운용규정을 준수하는가?
64	초경량비행장치 및 발동기의 운영규정에 명시된 주기점검 항목은 주기적으로 점검되고 있는가?
기타사항
65	구명장비(조끼)를 구비하고 있는가? (수상을 비행하는 경우)
검사원 의견 :

검사원 :                                              서명 :

※ 해당되지 않는 항목의 경우 “해당무”로 표기한다

[별지 제9호의2서식] <신설 2006.6.23>, <개정 2009.9.10>

무인동력비행장치 안전성점검표

[1] 비행장치 제원

신 고 번 호		인증검사 접수번호
비행장치 형식		비행장치 일련번호
소 유 자 성 명
소 유 자 주 소
제 작 자 성 명
제 작 자 주 소

검 사 일 자 (Date of Inspection)
발동기 제작사 Engine Maker		모델번호 Model		일련번호 Serial #
프로펠러/회전익 제작사 Prop./Rotor Maker		모델번호 Model		일련번호 Serial #

탑재 장비 및 장치(SPECIAL EQUIPMENT & FEATURES) :

통신장비	송수신기 인가여부 ( )				□ Yes □ No
	송신기	내부조종사	제작사		모델명		일련번호
		외부조종사	제작사		모델명		일련번호
	수신기		제작사		모델명		일련번호
	운용 주파수 (Mhz)
	운용 채널 수
	서보모터 수				최대운용반경(Km)
비행기록장치			기타 장착장비

기타

비행장치 분류	□ 육상기 □ 수상기 □ 수․륙양용
연료 총탑재량 Fuel capacity				연료형식 Fuel Type
발동기 출력 Engine HP				배 기 량 Displacement
스파크플러그 Spark Plug				점화계통 방식 Ignition system
윤활유 등급 Engine oil	동절기 winter		하절기 summer		냉각방식 Cooling sys.

조종방식	□ 조종자에 의한 제어방식	□ 프로그램에 의한 제어방식
추진방식	□ 발동기	□ 전동기

[2] 성능 검사

설계자 성명 또는 회사명 Aircraft designer or company
항 속 시 간 Endurance				항 속 거 리 Range
무게중심 위치 Center of Gravity	허용범위 Range	전 방 Forward				후 방 Rear
	근 거 Reference
	Position		Weight		Length		Moment
	Nose/Tail wheel
	Main wheel
	Total weight				Total Moment

구조 한계 Structural Limitation	Max. Gross Weight
	Corresponding Ultimate 'G' Loading	Pos/Neg	+ / -

조종면/회전익 작동각도 Control Deflections	승강타 Elevator	상 향 Up		하 향 Down
(정기검사 제외)	방향타 Rudder	우 향 Right		좌 향 Left
	도움날개 Ailerons	우측 상향 R/H Up		우측 하향 R/H Down
		좌측 상향 L/H Up		좌측 하향 L/H Down
	보조날개 Flaps	이 륙 T/O		착 륙 L/D
	회전익 Rotor	상 향 Up		하 향 Down

[3] 안전성 점검표

무인동력비행장치
판 정

구분 순번	검사 항목					적 합		부적합	비 고
일 반 사 항
1	신고번호 표기 및 신고번호표를 부착하였는가?
2	자체 중량이 기준치 이내인가?(정기검사 제외)
		12 ~ 150 ㎏		㎏
3	내/외부 조종사의 상호 통신은 가능한가?
동 체
4	벌크헤드, 스트링어 등의 리벳트 장착상태, 균열 등이 없는가?
5	외피가 들뜨거나(Delamination) 부식(Corrosion)이 없는가?
6	방화벽에 변형이나 균열은 없는가?
7	날개 고정부분 상태는 양호한가?
8	각 서보모터의 장착상태가 양호한가?
9	토오크판의 장착상태는 양호한가?
무게중심
10	허용 무게중심의 위치가 허용범위 안에 들어 있는가? (정기검사 제외, 단 형상변경 및 장비추가장착으로 현저한 무게 변화경우)
날 개 (무인비행기)
11	조종면의 균형무게(Balance weight)는 안전하게 장착되어 있는가?
12	조종면의 힌지, 베어링의 작동상태 및 장착볼트, 핀 등의 상태가 양호한가?
13	조종케이블, 로드 등이 제대로 조절되어 있는가?
14	표면이 들뜨거나 부식이 없는가? Fabric 소재의 경우 재봉상태는 양호한가?
15	동체와의 결합부위 상태는 양호한가?
16	동체와 날개장착상태는 양호한가?

구분 순번	검사 항목	적 합	부적합	비 고
회전날개(Main/Tail rotor) (무인회전익비행장치)
17	메인로터(Main rotor) 및 테일로터(Tail rotor)의 장착상태는 양호한가?
18	테일로터 동력전달계통의 장착상태는 양호한가?
19	균형무게(Balance weight)는 안전하게 장착되어 있는가?
20	힌지, 베어링의 작동상태는 양호한가?
21	조종케이블, 로드 등이 제대로 조절되어 장착되어 있는가?
22	들뜨거나(delamination) 변형(deformation)된 부분, 부식은 없는가?
꼬리부분
23	수직 안정판, 수평 안정판의 장착상태는 양호한가?
24	승강타 및 방향타의 장착상태는 양호한가?
25	작동 케이블과 힌지, 풀리 등의 장착 및 작동상태는 양호한가?
26	외피의 손상이나 부식이 없는가?
착륙장치계통
27	스트러트의 장착상태는 양호한가?
28	바퀴의 장착은 정상적으로 되어 있는가? (Alignment)
29	바퀴와 타이어의 상태는 양호한가?
30	브레이크의 작동상태는 양호한가?
31	착륙장치와 동체 및/또는 날개의 연결부분의 상태는 양호한가?
32	착륙장치에 부식, 균열, 변형 등 이상이 없는가?
33	접이식 착륙장치의 작동상태는 양호한가?(해당시)
프로펠러
34	균열, 손상 또는 나무나 복합소재인 경우 들뜨거나(Delamination) 변형(Deformation)된 부분이 없는가?
35	프로펠러 볼트의 토큐치는 양호한가?
36	스피너와 프로펠러 장착판의 상태는 양호한가?
37	프로펠러 궤도(Track) 및 균형(Balance) 상태는 정상인가?
전기장치
38	전기배선 상태는 양호한가?

구분 순번	검사 항목	적 합	부적합	비 고
연료계통
39	연료관의 마찰, 마모, 누설, 고정상태는 이상이 없는가?
40	연료탱크 및 필터 상태는 양호한가?
41	연료 주입구 뚜껑(Cap)이 안전하게 잠기는가?
42	연료계통의 밸브, 통기장치 등의 기능이 제대로 작동하는가?
동력장치
43	발동기오일의 상태는 양호한가?
44	점화 케이블의 상태는 양호한가?
45	스파크 플러그의 갭과 청결상태는 양호한가?
46	발동기 장착 마운트와 부싱 등은 양호한가?
47	기어박스에서 오일누설은 없는가?
48	발동기오일계통 및 기어박스의 통기장치는 양호한가?
49	카울링의 상태(장착고정)와 균열 등 이상이 없는가?
50	소음기의 부착상태는 양호한가?
발동기상태
51	공회전 회전수(rpm) 및 혼합비(mixture)는 정상인가?
52	정속 회전수(Static rpm)는 정상인가?
53	오일, 작동유, 연료 누설이 없는가?
송․수신장비
54	송신기 작동상태가 양호한가?
55	송신기 안테나 상태가 양호한가?
56	송신기 전원 상태는 양호한가?
57	수신기 안테나의 장착상태는 양호한가?
58	수신기 장착상태는 양호한가?
59	수신기 전원 및 밧데리 장착 상태는 양호한가?
60	조종기는 내부조종사와 외부조종사가 동시 또는 분리하여 사용할 수 있는가?
61	내부조종사와 외부조종사의 조종기는 서로 간섭현상은 없는가?

구분 순번	검사 항목	적 합	부적합	비 고
작동 상태
62	스로틀 스틱 및 트림 조작시 작동상태가 양호한가?
63	보조익 스틱 및 트림 조작시 작동상태가 양호한가?
64	승강타 스틱 및 트림 조작시 작동상태가 양호한가?
65	방향타 스틱 및 트림 조작시 작동상태가 양호한가?
66	회전익 스틱 및 트림 조작시 작동상태가 양호한가?
67	송신기 안테나를 접은 상태에서 10m이상의 거리에서 작동상태가 양호한가?
지상운전(정지상태)
68	완속에서 최대출력까지 예상되는 비행자세에서 5분 이상의 발동기 지상시운전 중 지장 없이 운전되는가?
안전대책
69	전파방해 등의 이유로 통신이 불가능할 경우를 대비하여 안전대책이 마련되어 있는가?
지상활주
70	최초 비행전에 적어도 2회 이상의 지상활주를 실시하여 본 결과 이상은 없는가? 이 경우 지상활주에는 고속지상활주(앞바퀴 또는 뒷바퀴만 뜬 상태로 활주한 것을 포함한다)가 포함되어야 한다.
71	조종계통․동력장치계통, 브레이크계통 등을 포함한 기체전반에 관한 점검결과 이상이 없는가?
72	프로펠러․발동기․주익․미익․회전익․동체․착륙장치 등의 장착부 및 이들에 대한 조작계통의 접속부를 점검하여 본 결과 이상은 없는가?
시험 비행 (초도검사 및 비행성능에 영향을 주는 변경이 있는 경우의 정기검사)
73	이륙상승 비행상태는 양호한가?
74	수평비행상태는 양호한가?
75	착륙접근 비행상태는 양호한가?
76	프로그램에 의한 비행 상태가 양호한가?
77	무인회전익비행장치의 경우 공중정지비행(Hovering)을 유지하는가?
운용규정
78	초경량비행장치별 조작․제어방법․긴급조치 및 운용한계와 필요한 장비 및 장비 점검에 관한 운용규정을 준수하는가?
79	초경량비행장치 및 발동기의 운영규정에 명시된 주기점검 항목은 주기적으로 점검되고 있는가?

구분 순번	검사 항목	적 합	부적합	비 고
기타사항
80	외부 장착장비의 상태는 양호한가?
검사원 의견 :

검사원 :                                              서명 :

※ 해당되지 않는 항목의 경우 “해당무”로 표기한다

[별지 제10호서식] <개정 2006.3.7, 2006.6.23, 2009.9.10>

회전익비행장치 안전성점검표

[1] 비행장치 제원

신 고 번 호		인증검사 접수번호
비행장치 형식		비행장치 일련번호
소 유 자 성 명
소 유 자 주 소
제 작 자 성 명
제 작 자 주 소

검 사 일 자 (Date of Inspection)
발동기 제작사 Engine Maker		모델번호 Model		일련번호 Serial #
프로펠러 제작사 Prop. Maker		모델번호 Model		일련번호 Serial #
회전익 제작사 Rotor Maker		모델번호 Model		일련번호 Serial #

탑재 계기(INSTALLATION INDICATOR)

R.P.M		C.H.T		W / Temp.		E.G.T		Oil pressure
Oil temp.		M.A.P		F/flow ind.		F/quantity ind.		Hour Meter
Air Speed Ind.		V/Speed ind.		Alt. meter		Heading ind.		Slip ind.
Turn & Slip		Mag. compass		Ver. compass		Attitude ind.		G-meter
Voltmeter		Suction ind.		Trim ind.		Flap ind.		O.H.T

탑재 장비 및 장치(SPECIAL EQUIPMENT & FEATURES)

Radio com.		Transponder		Rudder trim		Nav. light		Anti-collision Lt.
Taxing light		Rescue sys.

기타

비행장치 분류	□ 육상기 □ 수상기 □ 수․륙양용							좌석수
연료 총탑재량 Fuel capacity			좌측 L/H			우측 R/H				중앙 Center
발동기 출력 Engine HP						감속기어 비율 Reduction Rate
스파크플러그 Spark Plug						점화계통 방식 Ignition system
윤활유 등급 Engine oil	동절기 winter				하절기 summer			냉각방식 Cooling sys.

[2] 성능 검사

설계자 성명 또는 회사명 Aircraft designer or company
무게중심 위치 Center of Gravity (정기검사 제외, 단 형상변경 및 장비 추가장착으로 현저한 무게 변화 경우)	허용범위 Range	전 방 Forward				후 방 Rear
	근 거 Reference
	Position		Weight		Length		Moment
	Nose/Tail wheel
	Main wheel
	Total weight				Total Moment

구조 한계 Structural Limitation	Max. Gross Weight
	Corresponding Ultimate 'G' Loading	Pos/Neg	+ / -

조종면/회전익 작동 각도 Control Deflections	방향타 Rudder	우 향 Right		좌 향 Left
(정기검사 제외)	회전익 Rotor	상 향 Up		하 향 Down

지시 속도 Speed Indicated	실속속도 Stall Speed		/ pilot	/ 2 seats
(수검자 제출 성능검사표 확인)	순항 속도 Cruise Speed
	최대 상승률 Best Rate of Clamb
	이륙 속도 Take Off Speed
	착륙 진입 속도 Approach Speed
	Indicated Max Maneuvering Speed	Va
	Indicated Never Exceed Speed	Vne

[3] 안전성 점검표

회전익비행장치(초경량 헬리콥터･초경량자이로플레인)
판 정

구분 순번	검사 항목							적 합		부적합		비 고
일 반 사 항
1	신고번호 표기 및 신고번호표를 부착하였는가?
2	자체 중량이 기준치 이하인가?(정기검사 제외))(2009. 9.10이전 신고 비행장치)
		1인용(150㎏)	㎏		2인용(225㎏)	㎏
		1인용(175㎏)	㎏		2인용(250㎏)	㎏
2-1	자체 중량이 기준치 이하인가?(정기검사 제외)
		기준치	115 ㎏		측정치	㎏
3	연료용량이 기준치 이하인가?(정기검사 제외)(2009. 9.10이전 신고 비행장치)
		1인용(19ℓ)	ℓ		2인용(38ℓ)	ℓ
동 체
4	벌크헤드, 스트링어 등의 리벳트 장착상태, 균열 등이 없는가?
5	외피가 들뜨거나(Delamination) 부식(Corrosion)이 없는가?
6	창이나 캐노피에 균열이나 어긋나지 않았는가?
7	출입문이나 캐노피의 잠금장치가 확실한가?
8	탑승자의 안전벨트(시트벨트, 어깨걸이 벨트)의 장착상태와 작동상태가 양호한가?
9	방화벽에 변형이나 균열은 없는가?
10	조종케이블과 풀리의 장착 및 작동상태는 양호한가?
무게중심
11	허용 무게중심의 위치가 허용범위 안에 들어 있는가? (정기검사 제외, 단 형상변경 및 장비추가장착으로 현저한 무게 변화 경우)
회전날개(Rotor)
12	균형무게(Balance weight)는 안전하게 장착되어 있는가?
13	힌지, 베어링의 작동상태는 양호한가?
14	조종케이블, 로드 등이 제대로 조절되어 장착되어 있는가?
15	트림의 조절 상태는 양호한가?
16	들뜨거나(delamination) 변형(deformation)된 부분 또는 부식은 없는가?

구분 순번	검사 항목	적 합	부적합	비 고
연료계통
17	연료관에 마찰, 마모, 누설, 고정상태는 이상이 없는가?
18	연료탱크 및 필터에 물이나 기타 불순물이 있는가 확인하여 이상이 없는가?
19	연료 주입구 뚜껑(Cap)이 안전하게 잠기는가?
20	연료계통의 밸브, 통기장치 등의 기능이 제대로 작동하는가?
착륙장치계통
21	스트러트의 장착 및 팽창상태는 양호한가?
22	바퀴 또는 스키드 장착은 정상적으로 되어 있는가?(Alignment)
23	바퀴와 타이어 또는 스키드의 상태는 양호한가?
24	브레이크 작동유의 누설 등 이상이 없는가?
25	착륙장치와 동체 및/또는 날개의 연결부분의 상태는 양호한가?
26	착륙장치에 부식, 균열, 변형 등 이상이 없는가?
꼬리부분
27	수직 안정판, 수평 안정판의 장착상태는 양호한가?
28	승강타 및 방향타의 장착상태는 양호한가?
29	작동 케이블과 힌지, 풀리 등은 이상이 없는가?
30	외피의 손상이나 부식이 없는가?
전기장치
31	전기배선 상태는 양호한가?
동력장치
32	오일의 상태는 양호한가?
33	기화기 플로터 챔버 내부를 점검하여 이상이 없는가?
34	점화 케이블의 상태는 양호한가?
35	스파크 플러그의 갭과 청결상태는 양호한가?
36	발동기 장착 마운트와 부싱 등은 양호한가?
37	오일쿨러에서 누설 등 상태가 양호한가?
38	기어박스에서 오일누설은 없는가?
39	발동기오일계통 및 기어박스의 통기장치는 양호한가?

구분 순번	검사 항목	적 합	부적합	비 고
40	카울링의 상태(장착고정)와 균열 등 이상이 없는가?
41	압축 테스트를 실시하고 밀봉상태(Seal)가 양호한가?
프로펠러
42	균열, 손상 또는 나무나 복합소재인 경우 들뜨거나(Delamination) 변형(Deformation)된 부분이 없는가?
43	프로펠러 볼트의 토큐치는 양호한가?
44	프로펠러 장착판의 상태는 양호한가?
45	프로펠러 궤도(Track) 및 균형(Balance) 상태는 정상인가?
발동기상태
46	오일압력/온도가 기준치 이내인가?(해당시)
47	공회전 회전수(rpm) 및 혼합비(mixture)는 정상인가?
48	정속 회전수(Static rpm)가 정상인가?
49	마그네토(Magneto) 점검시 이상은 없는가?
50	오일, 작동유, 연료 누설이 없는가?
장착 장비품 점검
51	대기속도계 및 고도계
52	발동기 회전계
53	윤활유 압력계 또는 경보 등(해당시)
54	연료량계
지상운전(정지상태)
55	완속에서 최대출력까지 예상되는 비행자세에서 10분 이상의 발동기 지상시운전 중 지장 없이 운전되는가?
56	3개의 블레이드를 가진 자이로플레인에서 지상 공진이 발생하지 아니한가?
지상활주
57	최초 비행전에 적어도 2회 이상의 지상활주를 실시하여 본 결과 이상은 없는가? 이 경우 지상활주에는 고속지상활주(바퀴 또는 스키드가 뜬 상태로 활주한 것을 포함한다)가 포함되어야 한다.
58	초경량 헬리콥터의 경우 공중정지비행(Hovering)을 유지 하는가?
59	조종계통․동력장치계통, 브레이크계통 등을 포함한 기체전반에 관한 점검결과 이상이 없는가?
60	프로펠러․발동기․주익․미익․회전익․동체․착륙장치 등의 장착부 및 이들에 대한 조작계통의 접속부를 점검하여 본 결과 이상은 없는가?

구분 순번	검사 항목	적 합	부적합	비 고
장주 공역에서의 장주비행 또는 이에 준하는 비행 (초도검사 및 비행성능에 영향을 주는 변경이 있는 경우의 정기검사)
61	점프비행 또는 이에 준하는 비행결과 제반장치에 이상이 없이 장주공역 내의 비행이 가능 하는가?
62	직선비행․시행비행 및 고단계 비행을 순차적으로 각 10회 이상하여 이상이 없는가? (정기검사시 2회 실시)
63	비행시 마다 조종계통의 반응에 유의하여 다음 단계의 비행에 대한 운항상의 제한 및 조작상 발견 되는 사항을 확인 점검하여 이상이 없는가?
64	급회전․반전 등의 곡기비행, 급강하 등 급격한 운동을 하지 않는가?
운용규정
65	초경량비행장치별 조작․제어방법․긴급조치 및 운용한계와 필요한 장비 및 장비 점검에 관한 운용규정을 준수하는가?
66	초경량비행장치 및 발동기의 운영규정에 명시된 주기점검 항목은 주기적으로 점검되고 있는가?
기타사항
67	구명장비(조끼)를 구비하고 있는가? (수상을 비행하는 경우)
검사원 의견 :

검사원 :                                              서명 :

※ 해당되지 않는 항목의 경우 “해당무”로 표기한다

[별지 제11호서식] <개정2006.3.7, 2006.6.23, 2009.9.10>

동력패러글라이더 안전성점검표

[1] 비행장치 제원

신 고 번 호		인증검사 접수번호
비행장치 형식		비행장치 일련번호
소 유 자 성 명
소 유 자 주 소
제 작 자 성 명
제 작 자 주 소

검 사 일 자 (Date of Inspection)
발동기 제작사 Engine Maker		모델번호 Model		일련번호 Serial #
프로펠러 제작사 Prop. Maker		모델번호 Model		일련번호 Serial #
캐노피 제작사 1 Canopy maker		모델번호 Model		일련번호 Serial #
캐노피 제작사 2 Canopy maker		모델번호 Model		일련번호 Serial #
캐노피 제작사 3 Canopy maker		모델번호 Model		일련번호 Serial #

탑재 계기(INSTALLATION INDICATOR)

R.P.M		C.H.T		W / Temp.		E.G.T		Oil pressure
Oil temp.		M.A.P		F/flow ind.		F/quantity ind.		Hour Meter
Air Speed Ind.		V/Speed ind.		Alt. meter		Heading ind.		Slip ind.
Turn & Slip		Mag. compass		Ver. compass		Attitude ind.		G-meter
Voltmeter

탑재 장비 및 장치(SPECIAL EQUIPMENT & FEATURES)

Radio com.		Transponder		Anti-collision Lt.		Rescue sys.

기타

비행장치 분류	□ 육상기 □ 수상기 □ 수․륙양용							좌석수
연료 총탑재량 Fuel capacity			좌측 L/H			우측 R/H				중앙 Center
발동기 출력 Engine HP						감속기어 비율 Reduction Rate
스파크플러그 Spark Plug						점화계통 방식 Ignition system
윤활유 등급 Engine oil	동절기 winter				하절기 summer			냉각방식 Cooling sys.

[2] 성능 검사

설계자 성명 또는 회사명 Aircraft designer or company
비행장치 공허중량(정기검사 제외) Aircraft empty weight		총 중 량 Gross weight

구조 한계 Structural Limitation	Corresponding Ultimate 'G' Loading	Pos/Neg	+ / -

지시 속도 Speed Indicated	실속속도 Stall Speed		/ pilot	/ 2 seats
(수검자 제출 성능검사표 확인)	순항 속도 Cruise Speed
	최대 상승률 Best Rate of Clamb
	이륙 속도 Take Off Speed
	착륙 진입 속도 Approach Speed
	Indicated Max Maneuvering Speed	Va
	Indicated Never Exceed Speed	Vne

[3] 안전성 점검표

동력패러글라이더
판 정

구분 순번	검사 항목							적 합		부적합	비 고
일 반 사 항
1	신고번호 표기 및 신고번호표를 부착하였는가?
1-1	자체 중량이 기준치 이하인가?(정기검사 제외)
		기준치	115 ㎏		측정치	㎏
동 체
2	프레임 또는 트라이크의 손상여부 및 장착상태 등이 이상이 없는가?
3	하네스의 장착상태 및 잠금상태 등이 이상이 없는가?
4	주구조재(Main structure) 부식(Corrosion)이 없는가?
5	착륙장치의 연결상태는 양호한가?(해당시)
날 개(Canopy)
6	동력비행에 적합한 조종장치 및 날개부와 동력부의 연결상태가 안전하게 장착되어 있는가?
7	조종케이블, 로드 등이 제대로 조절되어 장착되어 있는가?
8	라이져(산줄)의 꼬임 및 손상여부, 장착 상태가 양호한가?
9	익형을 형성하는 날개(천, Sail)의 강도 및 익형의 안전성은 이상이 없는가?
10	하네스 연결부분의 상태는 양호한가?
연료계통
11	연료관에 마찰, 마모, 누설, 고정상태는 이상이 없는가?
12	연료탱크 및 필터에 물이나 기타 불순물이 있는가 확인하여 이상이 없는가?
13	연료 주입구 뚜껑(Cap)이 안전하게 잠기는가?
14	연료계통의 밸브, 통기장치 등의 기능이 제대로 작동하는가?
전기장치
15	전기배선 상태는 양호한가?
동력장치
16	오일의 상태는 양호한가?
17	기화기 플로터 챔버 내부를 점검하여 이상이 없는가?
18	점화 케이블의 상태는 양호한가?

구분 순번	검사 항목	적 합	부적합	비 고
19	스파크 플러그의 갭과 청결상태는 양호한가?
20	발동기 장착 마운트와 부싱 등은 양호한가?
21	오일쿨러에서 누설 등 상태가 양호한가?
22	기어박스에서 오일누설은 없는가?
23	발동기오일계통 및 기어박스의 통기장치는 양호한가?
24	카울링의 상태(장착고정)와 균열 등 이상이 없는가?
25	압축 테스트를 실시하고 밀봉상태(Seal)가 양호한가?
프로펠러
26	균열, 손상 또는 나무나 복합소재인 경우 들뜨거나(Delamination) 변형(Deformation)된 부분이 없는가?
27	프로펠러 볼트의 토큐치는 양호한가?
28	프로펠러 장착판의 상태는 양호한가?
29	프로펠러 궤도(Track) 및 균형(Balance) 정상인가?
발동기상태
30	오일압력/온도가 기준치 이내인가?(해당시)
31	공회전 회전수(rpm) 및 혼합비(mixture)는 정상인가?
32	정속 회전수(Static rpm)가 정상인가?
33	오일, 작동유, 연료 누설이 없는가?
장착 장비품 점검(해당시)
34	대기속도계 및 고도계
35	발동기 회전계
36	윤활유 압력계 또는 경보 등
37	연료량계
지상운전(정지상태)
38	최소 10분 이상 발동기최대 출력 및 아이들링 회전수에 대하여 최소 3회 이상 상태점검 실시 결과 이상이 없는가?
지상활주
39	기울기 5도 미만의 100×100미터 범위의 평지에서 최소 3회 이상 지상주행(가속상태)을 실시하여 본 결과 이상은 없는가?

구분 순번	검사 항목	적 합	부적합	비 고
40	조종계통․동력장치계통 등을 포함한 기체전반에 관한 점검결과 이상이 없는가?
41	프로펠러․발동기․날개(Canopy)․동체․착륙장치 등의 장착부 및 이들에 대한 조작계통의 접속부를 점검하여 본 결과 이상은 없는가?
장주 공역에서의 장주비행 또는 이에 준하는 비행 (초도검사 및 비행성능에 영향을 주는 변경이 있는 경우의 정기검사)
42	직선비행․시행비행 및 고단계 비행을 순차적으로 각 2회 이상하여 이상이 없는가?
43	비행시 마다 조종계통의 반응에 유의하여 다음 단계의 비행에 대한 운항상의 제한 및 조작상 발견 되는 사항을 확인 점검하여 이상이 없는가?
44	급회전․반전 등의 곡기비행, 급강하 등 급격한 운동을 하지 않는가?
운용규정
45	초경량비행장치별 조작․제어방법․긴급조치 및 운용한계와 필요한 장비 및 장비 점검에 관한 운용규정을 준수하는가?
46	초경량비행장치 및 발동기의 운영규정에 명시된 주기점검 항목은 주기적으로 점검되고 있는가?
기타사항
47	비상시 사용할 보조낙하산이 장착되었는가?
48	구명장비(조끼)를 구비하고 있는가? (수상을 비행하는 경우)
검사원 의견 :

검사원 :                                              서명 :

※ 해당되지 않는 항목의 경우 “해당무”로 표기한다

[별지 제12호서식] <개정 2006.3.7, 2006.6.23>

기구류 안전성점검표

[1] 비행장치 제원

신 고 번 호		인증검사 접수번호
비행장치 형식		비행장치 일련번호
소 유 자 성 명
소 유 자 주 소
제 작 자 성 명
제 작 자 주 소
검 사 일 자 (Date of Inspection)

필요 기본 장비(Required Basic Equipment)

Alt. meter		Rate of climb indicator		Fuel quantity gauge		Envelope temp indicator		Compass
Envelope press gauge		Variometer		Ballast		Drag Rope

기타 장비(Expanded Equipment)

Aircraft Radio		Transponder		Barograph		Navigation Lights		Navigational Maps
Fan / Control box		Wind speed meter

[2] 성능 검사

설계자 성명 또는 회사명 Designer or company
공 허 중 량 Empty weight		총 중 량 Gross Lift
최대 상승률 Best Rate of Clamb		최대 구피 온도 Maximum envelope temp
항속시간 Endurance		항속거리 Range

구 피 Envelopes	모델 번호 Model number		무 게 Weight
	체 적 Volume		고어 수 Number of Gores
	높 이 Height		재 질 Envelope fabric
	지 름 Diameter		구피외면 그물 중량 Weight of Net
탑승 설비 Basket/ Gondola	모델 번호 Model number		지름 / 크기 Diameter / Size
	탑승 인원 Number of passengers		무 게 Weight
	높 이 Height		재 질 Materials
연료 용기 Fuel Cylinder	제작사 Cylinder maker		연료 총용량 Fuel capacity	/ cyl
	모델 번호 Model number		연료 압력 Fuel pressure
	일련 번호 Serial number		총무게 Weight
	연료 종류 Fuel		재 질 Materials
부력 가스 Lifting gas	부력 가스 종류 Gas		평균 가스 누출량 Ave. gas porosity	/ month
가열기 Burner	제작사 Cylinder maker		일련 번호 Serial number
	모델 번호 Model number		형식 / 출력 Type / Output	/ kW
계류식 Mooring envelopes	계류도달고도 Ascension height		운영 속도 Speed
	시간당 운영횟수 No of cycles / hour		유압구동모터 성능 Winch power	kW / ton

※ 주) 정기검사 제외, 수검자제출 성능검사표 확인

[3] 안전성 점검표

기구류
판 정

구분 순번	검사 항목	적 합		부적합	비 고
일 반 사 항
1	신고번호 표기 및 신고번호표를 부착하였는가?
구 피
2	구피 및 보조구피(Ballonet)에 구멍, 파열된 곳은 없고, 보수 부분이 있는 경우 적절한 방법으로 보수가 되어 있는가?
3	로드 테이프(Load tape)의 손상, 마모는 없는가?
4	구피내의 온도를 알기 위한 온도 휴즈는 적정한가?
5	구피 천의 장력은 적당한가?
6	구피, 가열기, 탑승설비 접속부에 열에 의한 손상, 변형, 부식 등이 없는가?
7	구피외면 그물(Net)의 손상된 부분이 없으며 적절하게 연결되어 있는가?
가열기 (열기구에 해당)
8	가열기는 정확하게 점화되고 연소, 작동되는가? (소리, 색깔 등)
9	코일 등 금속부의 파손이나 부식 깨짐은 없는가?
10	호스의 손상은 없는가?
11	각 밸브의 작동은 원활한가? (모든 결합부분에 가스의 누출은 없는가?)
12	노즐의 막힘과 손상부분은 없는가?
13	신속, 확실하게 소화되고 재 점화 할 수 있는가?
14	연료 압력계기는 정확하게 작동하는가?
탑승 설비
15	탑승설비(Basket / Gondola)의 외형에 손상은 없는가?
16	탑승설비(Basket / Gondola)의 출입문이 있는 경우 잠금장치가 확실한가?
17	와이어의 손상은 없는가?
18	탑승설비 바닥의 손상, 변형은 없는가?
19	가열기, Load Ring 및 연결 구조물(rod, wire 등)의 휘어짐이나 손상은 없는가?
20	연료용기 고정 벨트(belt)는 적절하고 손상이 없는가?

구분 순번	검사 항목	적 합	부적합	비 고
연료 계통 (열기구에 해당)
21	연료용기 본체에 파손이나 부식은 없는가? (이상 확인 시 가스 배출 후 연료용기 폐기)
22	연료용기는 안전성 확인을 필하였는가?
23	밸브는 단단히 닫혀 지는가?
24	연료량을 측정하고 표시하는 계기장치가 부착되고 정확하게 작동하는가?
제어 방식
25	방출장치(Parachute valve, Gas valve 등)의 개폐는 잘 되는가?
26	방출장치의 연결부분에 마모는 없으며, 필요한 경우 밀폐가 잘 유지되는가?
27	도르래는 유연하게 움직이는가?
28	각 밸브 작동 케이블은 얽히지 않고 열에 의한 손상이 없는가?
29	밸러스트를 장착한 경우 투하 시에 지상에 위험을 주지 않는 재료인가?
30	계류식으로 운용될 경우 필요한 지상연결 장비(Mooring rope, Retrieval cable, Winch 등)가 정확하게 연결 및 운용되고 있는가?
31	기구에 송풍기(Fan)가 장착된 경우, 원활하게 작동하고 전기배선 및 장착상태가 양호한가?
기구 장비품 점검
32	고도계
33	상승계
34	연료량계
35	구피 온도계
시험 비행 (초도검사 및 비행성능에 영향을 주는 변경이 있는 경우의 정기검사)
36	열기구는 겨울에 40psi, 여름에는 120psi 기압에 의하여 이륙이 가능한가?
37	운항 중 연료계통 및 부력 가스의 누출은 없는가?
38	탑승설비는 운항 중 탑승원 및 가스 용기를 보호할 수 있는가?
39	구피내의 배기용 방출장치는 조작이 쉽고 정확하게 작동되는가?
40	각 밸브의 작동 케이블은 비행 중에 엉키지 않고 열에 의한 손상을 받지 않는가?
41	주요 장착볼트의 장착상태점검(필요한 경우에 토큐렌치에 의한 조임(Torque) 상태 점검한다)을 포함, 전반적으로 점검을 수행하여 조임상태 점검시 과도한 조임으로 볼트가 파손되는 일이 없는가?
42	기구에 광고가 부착될 경우에는 운항에 장애가 되지 않고 무게중심이 고려되었는가?
43	상승 속도가 정상적으로 나오는가?

구분 순번	검사 항목	적 합	부적합	비 고
운용규정
44	기구의 조작․제어방법․긴급조치 및 운용한계와 필요한 장비 및 장비 점검에 관한 운용규정을 준수하는가?
45	구피 온도계가 없는 경우 무게․고도․대기온도 등의 상관관계 비교표가 있는가?
46	지상연결 장비(Mooring rope, Retrieval cable, Winch 등)에 대한 운용규정상의 점검 항목은 주기적으로 점검되고 있는가?
47	기구의 운영규정과 가열기 및 가스관련 안전점검 사항에 명시된 점검 항목은 주기적으로 점검되고 있는가?
검사원 의견 :

검사원 :                                              서명 :

※ 해당되지 않는 항목의 경우 “해당무”로 표기한다

[별지 제12호의2서식] <신설 2006.6.23>

무인비행선 안전성점검표

[1] 비행장치 제원

신 고 번 호		인증검사 접수번호
비행장치 형식		비행장치 일련번호
소 유 자 성 명
소 유 자 주 소
제 작 자 성 명
제 작 자 주 소

검 사 일 자 (Date of Inspection)
발동기 제작사 Engine Maker		모델번호 Model		일련번호 Serial #
프로펠러 제작사 Prop. Maker		모델번호 Model		일련번호 Serial #

탑재 장비 및 장치(SPECIAL EQUIPMENT & FEATURES) :

통신장비	송수신기 인가여부 ( )				□ Yes □ No
	송신기	내부조종사	제작사		모델명		일련번호
		외부조종사	제작사		모델명		일련번호
	수신기		제작사		모델명		일련번호
	운용 주파수 (Mhz)
	운용 채널 수
	서보모터 수				최대운용반경(Km)
비행기록장치			기타 장착장비

기타

비행장치 분류	□ 육상기 □ 수상기 □ 수․륙양용
연료 총탑재량 Fuel capacity				연료형식 Fuel Type
발동기 출력 Engine HP				배 기 량 Displacement
스파크플러그 Spark Plug				점화계통 방식 Ignition system
윤활유 등급 Engine oil	동절기 winter		하절기 summer		냉각방식 Cooling sys.

조종방식	□ 조종자에 의한 제어방식	□ 프로그램에 의한 제어방식
추진방식	□ 발동기	□ 전동기

[2] 성능 검사

설계자 성명 또는 회사명 Designer or company
공 허 중 량 Empty weight		총 중 량 Gross Lift
항속시간 Endurance		항속거리 Range

구 피 Envelopes	모델 번호 Model number		일련번호 Serial number
	체 적 Volume		무 게 Weight
	높 이 Height		재 질 Envelope fabric
	최대 지름(폭) Max. Diameter(Width)		길 이 Length
부력 가스 Lifting gas	부력 가스 종류 Gas		평균 가스 누출량 Ave. gas porosity	/ month

※주) 정기검사 제외

조종면 작동각도 Control Deflections	승강타 Elevator	상 향 Up		하 향 Down
(정기검사 제외)	방향타 Rudder	우 향 Right		좌 향 Left

[3] 안전성 점검표

무인비행선
판 정

구분

순번

검사 항목

적 합

부적합

비 고

일반사항

1

신고번호 표기 및 신고번호표를 부착하였는가?

2

자체 중량이 기준치 이내인가?

12 ~ 180 ㎏		㎏

3

비행선 길이가 기준치 이내인가?

7 ~ 20 m		m

4

내/외부 조종사의 상호 통신은 가능한가?

구피 및 동체

5

구피 및 보조구피(Ballonet)에 구멍, 파열된 곳은 없고, 보수 부분이 있는 경우 적절한 방법으로 보수가 되어 있는가?

6

구피 천의 장력은 적당한가?

7

구피 및 곤돌라 접속부에 손상, 변형, 부식 등이 없는가?

8

벌크헤드, 스트링어 등의 리벳트 장착상태, 균열 등이 없는가?

9

곤돌라, 조종면 등을 장착하기 위한 구조물의 상태는 양호한가?

10

각 서보모터의 장착상태가 양호한가?

11

토오크판의 장착상태는 양호한가?

꼬리부분

12

수직 안정판, 수평 안정판의 장착상태는 양호한가?

13

승강타 및 방향타의 장착상태는 양호한가?

14

조종면의 힌지, 베어링의 작동상태 및 장착볼트, 핀 등의 상태가 양호한가?

15

작동 케이블과 힌지, 풀리 등의 장착 및 작동상태는 양호한가?

16

외피의 손상이나 부식이 없는가?

구분 순번	검사 항목	적 합	부적합	비 고
착륙장치계통
17	착륙장치와 동체/곤돌라의 연결부분 상태는 양호한가?
18	착륙장치에 부식, 균열, 변형 등 이상이 없는가?
19	바퀴 및 타이어 혹은 스키드의 상태가 양호한가?
전기장치
20	전기배선 상태는 양호한가?
프로펠러
21	균열, 손상 또는 나무나 복합소재인 경우 들뜨거나(Delamination) 변형(Deformation)된 부분이 없는가?
22	프로펠러 볼트의 토큐치는 양호한가?
23	스피너와 프로펠러 장착판의 상태는 양호한가?
24	프로펠러 궤도(Track) 및 균형(Balance) 상태는 정상인가?
연료계통
25	연료관에 마찰, 마모, 누설, 고정상태는 양호한가?
26	연료탱크 및 필터상태는 양호한가?
27	연료 주입구 뚜껑(Cap)이 안전하게 잠기는가?
28	연료계통의 밸브, 통기장치 등의 기능이 제대로 작동하는가?
동력장치
29	발동기오일의 상태는 양호한가?
30	점화 케이블의 상태는 양호한가?
31	스파크 플러그의 갭과 청결상태는 양호한가?
32	발동기 장착 마운트와 부싱 등은 양호한가?
33	기어박스에서 오일누설은 없는가?
34	발동기오일계통 및 기어박스의 통기장치는 양호한가?
35	카울링의 상태(장착고정)와 균열 등 이상이 없는가?
36	소음기 부착상태는 양호한가?

구분 순번	검사 항목	적 합	부적합	비 고
발동기상태
37	공회전 회전수(rpm) 및 혼합비(mixture)는 정상인가?
38	정속 회전수(Static rpm)는 정상인가?
39	오일, 작동유, 연료 누설이 없는가?
송․수신장비
40	송신기 작동상태가 양호한가?
41	송신기 안테나 상태가 양호한가?
42	송신기 전원 상태는 양호한가?
43	수신기 안테나의 장착상태는 양호한가?
44	수신기 장착상태는 양호한가?
45	수신기 전원 및 밧데리 장착 상태는 양호한가?
46	지상조종장비의 조종기는 내부조종사와 외부조종사가 동시 또는 분리하여 사용할 수 있는가?
47	내부조종사와 외부조종사의 조종기는 서로 간섭현상은 없는가?
작동 상태
48	스로틀 스틱 및 트림 조작시 작동상태가 양호한가?
49	승강타 스틱 및 트림 조작시 작동상태가 양호한가?
50	방향타 스틱 및 트림 조작시 작동상태가 양호한가?
51	발동기 틸팅(Tilting) 작동상태는 양호한가?
52	송신기 안테나를 접은 상태에서 10m이상의 거리에서 작동상태가 양호한가?
지상운전(정지상태)
53	완속에서 최대출력까지 예상되는 비행자세에서 5분 이상의 발동기 지상시운전 중 지장 없이 운전되는가?
안전대책
54	전파방해 등의 이유로 통신이 불가능할 경우를 대비하여 안전대책이 마련되어 있는가?

구분 순번	검사 항목	적 합	부적합	비 고
시험 비행 (초도검사 및 비행성능에 영향을 주는 변경이 있는 경우의 정기검사)
55	공중 정지자세를 유지하는가?
56	이륙상승 비행상태는 양호한가?
57	수평비행상태는 양호한가?
58	착륙접근 비행상태는 양호한가?
59	프로그램에 의한 비행 상태가 양호한가?
60	비행후 조종계통․동력장치계통 등을 포함한 기체전반에 관한 점검결과 이상이 없는가?
61	두개 이상의 발동기를 가진 경우 1개의 발동기로 기동이 가능한가?
운용규정
62	초경량비행장치별 조작․제어방법․긴급조치 및 운용한계와 필요한 장비 및 장비 점검에 관한 운용규정을 준수하는가?
63	초경량비행장치 및 발동기의 운영규정에 명시된 주기점검 항목은 주기적으로 점검되고 있는가?
기타사항
64	외부 장착장비의 상태는 양호한가?
검사원 의견 :

검사원 :                                              서명 :

※ 해당되지 않는 항목의 경우 “해당무”로 표기한다

［별지 제13호서식］<개정 2009.9.10>

초경량비행장치 안전성인증 재검사 통지서
신청인	1. 성 명(명 칭)
	2. 주 소			전화 : FAX :
비행 장치	3. 신 고 번 호		4. 종 류
	5. 형 식		6. 제 작 번 호
초경량비행장치 안전성인증검사업무 운영세칙 제16조 제1항의 규정에 따라 아래와 같이 불합격 사유를 통지하오니 수정 후 재검사를 받으시기 바랍니다.
불합격 사유
년 월 일 교통안전공단 이사장 인

210mm×297mm

모조지 54g/㎡이상

［별지 제14호서식］<개정 2006.6.23, 2009.9.10>

(앞면)

초경량비행장치 안전성인증 재검사 신청서 신고번호 :
신청인	① 성 명(명 칭)		② 생 년 월 일 (사업자등록번호)
	③ 주 소			전화 : FAX :
비행장치	④ 종 류		⑤ 형 식
	⑥ 제 작 번 호		⑦ 발 동 기 형 식
	⑧ 제 작 일 자
	⑨ 제 작 자 주 소
	⑩ 제작자성명(명칭)
	⑪ 설계자성명(명칭)
⑫ 비 고
초경량비행장치 안전성인증검사업무 운영세칙 제16조 제2항의 규정에 따라 초경량 비행장치 안전성인증 재검사를 신청합니다. 년 월 일 신청인 (서명 또는 인) 교통안전공단 이사장 귀하
구비서류 1. 별지 제7호 서식의 작업지시서를 첨부합니다 2. 별지 제4호부터 제5호의2까지의 서식 중 해당되는 성능검사표를 첨부합니다.						수 수 료
						초경량비행장치 안전성인증검사 업무운영세칙 제24조

이 신청서는 아래와 같이 처리됩니다.

(뒷면)

임시 안전성인증서

신 청 인				처 리 기 관 (부서)
				교통안전공단 (초경량비행장치 검사담당부서)
	신청서작성			제 출			접 수
							확인검토
	수수료			수수료 통지			수수료산정
				수수료 납부
	성능검사표 작성			발 행		Yes
				제 출					No
	통지접수			검사일 통지			검사일 확정

210mm×297mm

모조지 54g/㎡이상

［별지 제15호서식］<개정 2009.9.10>

초경량비행장치 안전성인증서 인증서 번호 :
1. 종 류		2. 신 고 번 호
3. 형 식		4. 발 동 기 형 식
5. 제 작 번 호		6. 제 작 일 자
7. 제 작 자 주 소
8. 제작자성명(명칭)
9. 키 트 제 작 자 성 명 (명 칭)
10. 설계자성명(명칭)
11. 안전성인증 유효기간 만료일
12. 비 고
위의 초경량비행장치는 항공법 제23조제4항 및 같은 법 시행규칙 제66조의2제2항, 초경량비행장치 안전성인증검사업무 운영세칙 제18조 규정에 따라 안전성인증을 받았음을 증명합니다.
년 월 일 교통안전공단 이사장 인

210mm×296mm

모조지 110g/㎡이상

[별지 제16호서식] <개정 2006.6.23, 2009.9.10>

(앞면)

초경량비행장치 안전성인증서 재교부 신청서
초경량비행장치	① 종 류		② 신 고 번 호
	③ 제 작 자
	④ 제 작 번 호		⑤ 제 작 일 자
	⑥ 보 관 처
소유자	⑦ 성 명(명 칭)
	⑧ 생 년 월 일 (사업자등록번호)
	⑨ 주 소			전화 : FAX :
⑩ 재 발 급 신 청 사 유
항공법 제23조제4항 및 같은 법 시행규칙 제66조의2제2항, 초경량비행장치 안전성인증검사업무 운영세칙 제18조제5항에 따라 위의 초경량비행장치의 안전성인증서 재발급을 신청합니다. 년 월 일 신청인 주소 성명․명칭 (서명 또는 인) 교통안전공단 이사장 귀하
구비서류 : 없음 ※ 재발급 신청 사유는 6하 원칙에 의하여 작성하여야 합니다.					수 수 료
					초경량비행장치 안전성인증검사업무운영세칙제24조

이 신청서는 아래와 같이 처리됩니다.

(뒷  면)

신 청 인				처 리 기 관 (부서)
				교통안전공단 (초경량비행장치 검사담당부서)
	신청서작성			제 출		접 수
						확인검토
	수수료			납 부
	인증서수령			발 급		인증서

210mm×297mm

모조지 54g/㎡이상