[별표 2]
항공등화의 활주로등에 대한 광도비(제18조 관련)
항공등화의 종류		활주로등의 평균광도와 해당 등화의 평균광도와의 비율	색상
진입등 시스템	중심선 표시등 및 횡선 표시등	1.5～2.0	흰색
	측렬 표시등	0.5～2.0	붉은색
활주로 시단등	시단등(始端燈)	1.0～1.5	녹색
	시단연장등	1.0～1.5	녹색
접지구역등		0.5～1.0	흰색
활주로 중심선등	30미터 간격의 등	0.5～1.0	흰색
	15미터 간격의 등	0.25～0.5(제1종 및 제2종 활주로)	흰색
		0.5～1.0(제3종 활주로)
활주로 종단등(終端燈)		0.25～0.5	붉은색
활주로등		1	흰색
비고: 위 표의 제1종(category Ⅰ)ㆍ제2종(category Ⅱ) 및 제3종(category Ⅲ) 활주로의 구분은 「국제민간항공조약」 부속서 14의 기준에 따른다.