경량항공기 등록하고 등록부호 배정 받으세요

국토해양부 항공기술과장

공학박사 박형택

국토해양부는 ‘09년 9월 10일부터 시행되는 경량항공기 제도 도입에 맞추어 경량항공기의 질서 있고 안전한 운항을 도모하기 위하여 소유자 등이 이를 국토해양부에 등록하고 표시할 수 있도록 등록부호의 배정과 표시방법 등을  정하였습니다.

■ 경량항공기의 종류 및 요건

경량항공기는 타면조종형비행기, 체중이동형비행기, 경량헬리콥터, 자이로플레인 및 동력패러슈트 중에서 자체중량이 115Kg을 초과하는 것으로서 다음의 요건을 갖추어야 합니다.

첫째, 최대이륙중량은 600kg 이하(수상용은 650Kg 이하)

둘째, 최대연속출력에서 최대수평비행속도가 120노트 이하

셋째, 최대실속속도 또는 최소정상비행속도가 45노트 이하

넷째, 조종사 좌석을 포함한 탑승좌석이 2 이하

다섯째, 단발 왕복엔진을 장착하고 여압이 안되어야 하며 비행중에 프로펠러 각도를 조정할 수 없어야 함

이에 따라, 기존의 비교적 규모가 큰 초경량비행장치와 초경량비행장치의 요건을 초과하여 신고가 어려웠던 것 등이 경량항공기로 등록되어 운영될 수 있게 되었습니다.

■ 등록의 의의 및 방법

경량항공기를 등록할 경우에는 항공기등록규칙(국토해양부령)의 별지 제3호 서식에 필요한 사항을 기재하고 소유 또는 임차를 증명하는 서류 등  서식에서 정한 내용을 첨부하여 이를 국토해양부(항공기술과, 전화: 02-2669-6368)로 제출하시면 되며, 등록이 이루어지면 국토해양부장관이 등록증명서를 발급함과 아울러 대한민국의 국적을 취득하게 되어 이에 따른 권리와 의무를 가지게 됩니다.

또한, 등록된 경량항공기는 국적기호인 HL 다음에 영문자 한 자와 세 자리 숫자로 표시되는 등록부호를 배정받게 되는데, 우선 HLC001 ~ HLC799까지를 등록 순서대로 배정할 예정입니다(예: HLC243). 따라서 항공기의 등록부호는 HL 다음에 네 자리 숫자로 표기하고 있어(예: HL7245) 등록부호만으로도 항공기와 구별이 가능하게 됩니다.

■ 등록부호의 표시

경량항공기에는 등록부호와 소유자 등을 기재한 등록기호표를 강철 등 내화금속으로 가로 7cm 및 세로 5cm로 제작하여 경량항공기의 출입구 윗부분 안쪽의 보기 쉬운 장소에 부착되어야 합니다. 또한, 기체의 표면 등에도 등록부호를 표시하여야 하는데, 표시하는 위치는 항공기와 유사하지만 크기는 비교적 작아 타면조종형비행기의 경우에 오른쪽 날개의 윗면과 왼쪽날개의 아랫면에 각 글자의 세로길이는 20㎝ 이상, 가로길이는 약 13.33㎝ 이상으로 하는 등 다음 표와 같이 하면 됩니다.

<등록부호의 크기>

구분	가로세로 비	세로 길이	선의 굵기	글자간 간격
규격	2:3	- 주날개 표시 : 20cm 이상 - 동체 또는 수직꼬리날개 표시 : 15cm 이상	세로 길이의 1/6	가로 길이의 1/4 이상 1/2 이하

<등록부호 표시위치>

구분	타면조종형 및 체중이동형비행기	경량헬리콥터 및 자이로플레인	동력패러슈트
표시 장소	오른쪽 날개의 위면 왼쪽날개의 아랫면	동체 아랫면, 동체 양 옆면 또는 수직꼬리날개 양쪽면	캐노피의 오른쪽과 왼쪽 끝의 중앙부

한편, 경량항공기는 ‘09년 9월 10일부터 등록할 수 있으며, 이미 초경량비행장치로 신고한 것이 경량항공기의 요건에 해당하는 경우에는 3년 이내에 등록을 마쳐야 하는데, 이 기간 동안에 약 300여대가 등록할 것으로 예상하고 있습니다.

향후 비교적 규모가 큰 초경량비행장치를 경량항공기로 분리하여 등록 및 관리함으로써 항공레저스포츠의 활성화와 함께 국민이 보다 안전하게 이를 영위할 수 있을 것으로 기대됩니다.