초경량비행장치 신고절차

가. 신고

초경량비행장치의 소유자는 항공법 시행규칙 별지 제19호의2서식의 초경량비행장치신고서에 다음 각 호의 서류를 첨부하여 지방항공청장에게 제출하여야 한다.(항공법 제23조제1항)

1) 신청서 및 구비서류의 제출

가) 초경량비행장치를 소유하고 있음을 증명하는 서류.(수입필증, 매매계약서,

소유증명을 위한 공증)

나) 교통안전공단이사장이 발행하는 안전성인증서.(임시인증서)

다) 초경량비행장치의 제원 및 성능표.

예)

소유자				형 식
종 류				제작자
제작 번호				제작 연월일
용도		레저용		보관처
주요제원	최고속도				엔진
	순항속도				탑승 인원		2 명
	실속속도				자체 중량		225 Kg
	길이×폭×높이				연료 용량		38 리터

※ 비행장치 종류와 형식에 따라 다를수 있으므로 비행장치 매뉴얼상의

제원을 제출

라) 초경량비행장치의 사진

(가로 15Cm×세로 10Cm의 측면사진)

나. 제출처 및 처리기간

제 출 처 (지방항공청 항공검사과)	처 리 기 간
서울지방항공청 Tel 032-740-2174 Fax 032-740-2179 (400-718 인천광역시 중구 운서동 2850번지)	7일
부산지방항공청 Tel 051-974-2153~4 Fax 051-971-1219 (618-702 부산광역시 강서구 대저2동 2347번지)

다. 신고번호 표시

신고증명서를 발급 받은 초경량비행장치소유자는 지방항공청 훈령 ‘초경량․비행장치신고요령’에서 정한 (신고번호의 표시장소)와 (신고번호의 각 문자 및 숫자의 크기)의 방법에 따라 표시 및 부착하여야 한다.

라. 처리흐름도

	신 청	→	접 수	→	검토 및 심사
	(민 원 인)		(민 원 실)		(항공검사과)
	↑				↓
	신고통지	←			결 재
	(항공검사과)				(항공검사과장)

마. 벌칙

초경량비행장치의 신고를 하지 아니하고 비행한자는 200만원이하의 과태료에 처한다.(항공법 제183조 제5항)

[별지 제19호의2서식] <개정 2008.5.8>				(앞 쪽)
접수번호		초경량비행장치신고서					처리기간
※							7일
비행장치	①종 류				②신 고 번 호
	③형 식				④용 도		레져
	⑤제 작 자
	⑥제 작 번 호				⑦제작연월일
	⑧보 관 처
소유자	⑨성 명ㆍ명 칭
	⑩주 소
	⑪생 년 월 일					⑫전화 번호
변경ㆍ이전 사항			⑬변경ㆍ이전 전			⑭변경ㆍ이전 후
「항공법」 제23조제1항 및 같은 법 시행규칙 제65조제1항에 따라 초경량비행장치를 소유하고 있음을 신고합니다. 년 월 일 신고인 (서명 또는 인) 지방항공청장 귀하
구비서류 1. 초경량비행장치를 소유하고 있음을 증명하는 서류 2. 초경량비행장치가 비행안전을 확보하기 위한 기술상의 기준에 적합함을 증명하는 서류 3. 초경량비행장치의 제원 및 성능표 4. 초경량비행장치의 사진(가로 15cm × 세로 10cm의 측면사진) 5. 보험가입을 증명할 수 있는 서류(법 제23조제5항에 따른 영리목적인 경우만 해당함) 작성시 유의사항 : ※ 표시란은 기재하지 아니합니다.
210㎜×297㎜[신문용지 54g/㎡(재활용품)]

초경량비행장치의 제원 및 성능표

소유자				형 식
종 류				제작자
제 작 번 호				제 작 연월일
용 도				보관처
주요제원	최고속도				엔 진
	순항속도				탑 승 인 원
	실속속도				자 체 중 량
	길이×폭×높이				연 료 용 량

초경량비행장치 사진

사진부착

(가로 15cm × 세로 10cm의 측면사진)

신고번호의 표시장소

구 분		표 시 장 소	비 고
동력비행장치 - 체중이동형 - 타면조종형		오른쪽 날개의 상면과 왼쪽날개의 하면에, 날개의 앞전과 뒷전으로부터 같은거리. 다만, 조종면에 표시되어서는 아니된다.	1. 신고번호는 왼쪽에서 오른쪽으로 배열함을 원칙으로 한다. 2.신고번호를 날개에 표시하는 경우에는 신고번호의 가로부분이 비행장치의 진행방향을 향하게 표시하여야 한다. 3.신고번호를 동체 등에 표시하는 경우에는 신고번호의 가로부분이 지상과 수평하게 표시하여야 한다. 다만, 회전익비행장치의 동체 아랫면에 표시하는 경우에는 동체의 최대횡단면 부근에, 신고번호의 윗부분이 동체좌측을 향하게 표시한다.
회전익비행장치 -초경량자이로 플레인 -초경량헬리콥터		동체 아랫면, 동체 옆면 또는 수직꼬리날개 양쪽면
패러플레인		캐노피의 오른쪽과 왼쪽끝의 중앙부
기구류		선체(Balloon 등)의 최대횡단면 부근의 대칭되는 곳의 양쪽면
무인비행장치	무인동력비행장치(무인비행선, 무인회전익비행장치 제외)	오른쪽 날개의 상면과 왼쪽날개의 하면, 동체 또는 수직꼬리날개 양쪽면에, 날개의 앞전과 뒷전으로부터 같은 거리. 다만, 조종면에 표시되어서는 아니된다.
	무인비행선․무인회전익비행장치	동체 또는 수직꼬리날개

신고번호의 각 문자 및 숫자의 크기

구 분		규 격	비 고
가로세로비		2 : 3의 비율	아라비아숫자 1은 제외
세로길이	주날개에 표시하는 경우	20㎝이상
	동체 또는 수직꼬리날개에 표시하는 경우	15㎝이상	회전익비행장치의 동체 아랫면에 표시하는 경우에는 20㎝이상
선의 굵기		세로길이의 1/6
간 격		가로길이의 1/4이상 1/2이하